Seção 18 Configuração dos ajustes relativos às programações [Agenda]
Na página “Agenda”, é possível configurar os ajustes relativos às programações como segue.
•
Permissão de alarme (A entrada de alarme será recebida somente na programação especificada.)
•
Permissão de detecção de movimento (VMD) (A detecção de movimento de vídeo será ativada somente na programação especificada.)
•
Permissão de detecção de áudio (A detecção de áudio será ativada somente na programação especificada.)
•
Permissão de acesso (O acesso à câmera será permitido somente na programação especificada.)
•
Gravando em H.264 (A gravação SD será realizada somente na programação especificada.)
•
Atualização de Posição (a posição da câmera será atualizada apenas no horário especificado.)
A página “Agenda” possui apenas a guia [Agenda].
Até 5 programações podem ser implementadas.
1.
Selecione uma ação a ser atribuída à programação de “Modo Agenda”.
“Desligado” é selecionado como padrão.
•
Desligado: Nenhuma ação será executada para a programação em questão.
•
Permissão de alarme: A entrada de alarme (alarme do terminal) será recebida durante o período da programação.
•
Permissão de detecção de movimento (VMD): A função de detecção de movimento de vídeo (VMD) será ativada durante o período da programação.
•
Permissão de detecção de áudio: A função de detecção de áudio será ativada durante o período da programação.
•
Permissão de acesso: Os usuários cujo nível de acesso estiver ajustado para 2 e 3 na guia [Autent. do usuário] (→15.1 Configuração dos ajustes relativos à autenticação do usuário [Autent. do usuário]) só podem acessar a câmera no período da programação.
•
Gravando em H.264: A gravação SD será realizada na hora designada na programação.
•
Atualização de Posição: A posição da câmera será atualizada na hora designada na agenda.
•
1-256: A câmera se moverá para a posição predefinida designada na hora determinada na programação.
Nota
•
Selecione “Ligado” para “Autent. do usuário” na guia [Autent. do usuário] da página “Usuários” (→15.1 Configuração dos ajustes relativos à autenticação do usuário [Autent. do usuário]) e “Desligado” para “Autent. do host” na página “Autent. do host” (→15.2 Configuração dos ajustes relativos à autenticação do host [Autent. do host]) para validar “Permissão de acesso”.
•
Ao selecionar “Gravando em H.264”, selecionar “H.264(1)” ou “H.264(2)” para o “Formato de gravação” na guia [Cartão de memória SD] e selecionar “Agenda” para “Gravar ação de disparo”. (→10.3 Ajuste da configuração relativa ao cartão de memória SD [Cartão de memória SD])
2.
Selecione os dias de uma semana marcando as respectivas caixas de verificação.
3.
No menu resultante, selecione a hora de início e hora de término da programação.
Quando não designar a hora, marque a caixa de verificação “24h”.
4.
Clique no botão [Definir] após concluir os ajustes.
→
O resultado será exibido na parte inferior da janela.
Nota
•
As programações exibidas na parte inferior da janela podem ser identificadas pelas cores atribuídas a cada programação.