17.2.2 Geração do certificado autoassinado (certificado de segurança)
IMPORTANTE
•
Se a chave CRT não for gerada, é impossível gerar o certificado autoassinado.
1.
Clique no botão [Executar] de “Certificado de auto-assinatura - Gerar”.
→
A caixa de diálogo “Certificado de auto-assinatura - Gerar” será exibida.
2.
Insira as informações do certificado a ser gerado.

Item | Descrição | Número disponível de caracteres
--- | --- | ---
[Nome comum] | Insira o endereço da câmera ou o nome do host. | 64 caracteres
[Pais] | Insira o nome do país. (Opcional) | 2 caracteres (código do país)
[Estado] | Insira o nome do estado. (Opcional) | 128 caracteres
[Localidade] | Insira o nome da localidade. (Opcional) | 128 caracteres
[Organização] | Insira o nome da organização. (Opcional) | 64 caracteres
[Unidade Organizacional] | Insira o nome da unidade da organização. (Opcional) | 64 caracteres
[Chave CRT] | Exibe o tamanho da chave e a hora e a data da geração da chave atual. |

Nota
•
Os caracteres disponíveis para [Nome comum], [Estado], [Localidade], [Organização], [Unidade Organizacional] são 0-9, A-Z, a-z e os símbolos a seguir.
- . _ , + / ( )
•
Quando a câmera for conectada à Internet, insira o endereço ou o nome do host para acessar via Internet “Nome comum”. Neste caso, a janela de alerta de segurança será exibida cada vez que a câmera for acessada localmente mesmo que o certificado de segurança esteja instalado.
•
Quando inserir o endereço IPv6 para “Nome comum”, insira o endereço entre colchetes [ ].
Exemplo: [2001:db8::10]
3.
Clique no botão [OK] após inserir os itens.
→
O certificado autoassinado será gerado.
Nota
•
As informações do certificado autoassinado gerado serão exibidas em “Certificado de auto-assinatura” - “Informação”.
Dependendo do status do certificado autoassinado, o que segue será exibido.

Indicação | Descrição
--- | ---
Não gerado | O certificado autoassinado não será gerado.
Invalido (Razão: Instalação de Certificado CA) | O certificado autoassinado já foi gerado e o certificado do servidor foi instalado. • Neste caso, o certificado do servidor será validado.
Nome comum do certificado autoassinado | O certificado autoassinado já foi gerado e validado.

•
Quando o botão [Confirma] for clicado, as informações registradas do certificado autoassinado (certificado de segurança) serão exibidas na caixa de diálogo “Certificado de auto-assinatura - Confirma”.
•
Quando o botão [Excluir] for clicado, o certificado autoassinado gerado (certificado de segurança) será apagado.
•
Quando a opção “HTTPS” for selecionada para “Conexão”, é impossível apagar o certificado autoassinado.