11.6.3 Configuração dos ajustes relativos às posições predefinidas (menu de configuração “Posições predefinidas (Preset)”)
Clique no botão [Configurações>>] de “Posições predefinidas (Preset)” na guia [Imagem/Posição] na página “Imagem/Áudio” (→11.6 Configuração dos ajustes relativos a imagens e as posições predefinidas [Imagem/Posição]).
É possível memorizar, editar e apagar as posições predefinidas nesta página.
Quando o foco, o brilho e o fator de zoom forem ajustados, o ajuste será aplicado imediatamente à imagem exibida atualmente na guia [Imagem/Posição].
IMPORTANTE
•
Quando o fator de zoom for 90x ou mais, o ajuste das posições predefinidas se tornará indisponível.
•
A posição predefinida pode ser definida para um máximo de 256 posições.
Nota
•
Dependendo do ambiente (como, por exemplo, quando a temperatura está abaixo de 5°C (41 °F), por exemplo), a velocidade de movimento da câmera para a posição predefinida poderá ser reduzida.
Posição No
[Identificador de Posição pré-definida]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar a habilitação ou inabilitação da exibição da identificação predefinida. Esta função pode ser aplicada a cada posição predefinida.
•
Ligado: Exibe a Identificação de posição predefinida.
•
Desligado: Não exibe a Identificação de posição predefinida.
•
Padrão: Desligado
IMPORTANTE
•
Quando a opção “Identificador de Posição pré-definida (0-9,A-Z)” ou “Identificador de Posição pré-definida” for configurada, é necessário clicar no botão [Definir] para aplicar os ajustes.
Nota
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada, a Identificação predefinida inserida será exibida na posição selecionada para “OSD” na guia [Básico] da página “Básico”. (→[OSD] - [Posição])
[Identificador de Posição pré-definida (0-9,A-Z)]
Insira a Identificação de posição predefinida a ser exibida nas imagens. Esta função pode ser aplicada a cada posição predefinida.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 20 caracteres
•
Caracteres disponíveis: 0-9, A-Z e os símbolos a seguir. ! " # $ % & ' ( ) * + - , . / ; : = ?
•
Padrão: Nenhum (em branco)
Nota
•
A Identificação predefinida inserida será exibida próxima ao número da posição predefinida no menu resultante. Quando a opção “Ligado” for selecionada para “Identificador de Posição pré-definida”, a identificação predefinida será exibida nas imagens.
[Foco automático]
Selecione “Auto” ou “Desligado” para determinar se é necessário habilitar ou desabilitar a função de foco automático depois que a câmera mudou-se para uma posição predefinida. Esta função pode ser aplicada a cada posição predefinida.
•
Auto: A função de foco automático será ativada depois de se mudar para uma posição predefinida.
•
Desligado: Não ativar a função de foco automático depois de se mudar para uma posição predefinida.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Quando a posição predefinida é ajustada para filmar os seguintes objetos, recomenda-se selecionar “Desligado” e ajustar o foco antes de registrar as posições predefinidas.
–
Um objeto com pouco contraste
–
Um objeto cuja profundidade nunca muda
–
Um objeto com alta luminosidade, como um foco de luz
[Tempo de espera]
Selecione um tempo de espera (duração da parada da câmera em cada posição predefinida) para a operação de sequência predefinida.
5s/ 10s/ 20s/ 30s
•
Padrão: 10s
[Super Dynamic]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a função Super Dinâmica será ativada ou não. Esta função pode ser aplicada a cada posição predefinida.
•
Ligado: A função Super Dynamic funcionará.
•
Desligado: A função Super Dynamic não funcionará.
•
Padrão: Desligado
[Compensação de luz de fundo (BLC)]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a função de compensação da luz de fundo (BLC) será ativada ou não. Quando a opção “Ligado” for selecionada para “Super Dynamic”, este ajuste estará indisponível. A função de compensação da luz de fundo poderá compensar a luz de fundo ajustando as áreas de mascaramento nas áreas mais brilhantes das imagens.
•
Ligado: As áreas de máscara serão ajustadas automaticamente.
•
Desligado: As áreas de máscara não serão ajustadas automaticamente. O ajuste deve ser manual.
•
Padrão: Desligado
[Área de Privacidade]
Quando a opção “Desligado” for selecionada para “Super Dynamic” e “Compensação de luz de fundo (BLC)”, é possível compensar a luz de fundo mascarando as áreas mais brilhantes.
Consulte a 11.6.2 Definição das áreas de máscara para a descrição da implementação das áreas de máscara.
Botões [Zoom], [Foco], [Brilho], Teclado de controle/botões
Consulte a 1.2 Da página “Ao vivo” para descrições de como operar estes botões/tecla.
Botão [Definir]
Registra as posições predefinida.
Botão [Excluir]
Apaga a posição predefinida especificada pelo número da posição.
Botão [Fechar]
Clique neste botão para fechar o menu de configuração “Posições predefinidas (Preset)”.
Registro das posições predefinida
1.
Selecione um número de posição predefinida.
→
O número de posição predefinida selecionada será exibido na área “Posição No”.
Quando o número selecionado já estiver registrado, a câmera se moverá para a posição predefinida selecionada.
2.
Mova a câmera para a direção desejada.
3.
Para exibir a identificação de predefinida na página “Ao vivo”, selecione “Ligado” para “Identificador de Posição pré-definida” e insira o título da posição desejada a ser exibida.
4.
Os ajustes para “Foco automático” e “Tempo de espera” podem ser configurados para cada posição independentemente.
5.
Clique no botão [Definir].
6.
Os ajustes para cada item como, por exemplo, “Super Dynamic” podem ser configurados para cada posição independentemente. Os ajustes para “Super Dynamic”, “Compensação de luz de fundo (BLC)” e “Área de Privacidade” são atualizados imediatamente.
Nota
•
Quando registrar a posição predefinida, a câmera poderá se mover levemente.
•
Ao registrar-se como a posição predefinida uma imagem que foi invertida com a função de reversão digital, será invertida.