6.2 Ao selecionar “H.264(1)” ou “H.264(2)”para o “Formato de gravação” do cartão de memória SD
O histórico de vários registros será exibido na forma de lista.
•
Registro de alarmes: Os registros de ocorrência de alarme, tais como a hora e a data de ocorrência, o período de gravação de imagem e o tipo de alarme, serão exibidos.
•
Registro Manual/Agenda: Os registros arquivados quando da gravação manual de imagens ou durante o período da programação no cartão de memória SD e o período de gravação de imagens serão exibidos.
1.
Exibe a página “Ao vivo”.
2.
Clique no botão [Lista].
→
A lista de registros será exibida numa nova janela aberta (janela de lista de registros).
IMPORTANTE
•
Somente um único usuário pode operar a janela da lista de registros. Os outros usuários não podem acessar a janela da lista de registros.
Hora
Exibe o período de tempo dos dados gravados no cartão de memória SD.
Registro
Selecionar um tipo de registro a ser exibido na lista de registros.
•
Tudo: Todos os registros serão exibidos.
•
Selecione: Somente os registros do tipo de registro selecionado serão exibidos.
–
Registro de alarmes: Quando um alarme for detectado, o registro será exibido.
–
Registro Manual/Agenda: Os registros Manual e Agenda serão exibidos.
•
Padrão: Tudo
Tempo de gravação
Configurar o período de tempo dos registros exibidos na lista de registros.
•
De: Configurar o período de início dos registros exibidos na lista de registros.
–
Primeira gravação: Exibe a partir do primeiro registro gravado no cartão de memória SD.
–
Hoje: Exibe os registros gravados hoje.
–
Ontem: Exibe os registros gravados desde ontem para hoje.
–
Últimos 7 dias: Exibe os registros gravados de 6 dias atrás até hoje.
–
Últimos 30 dias: Exibe os registros gravados de 29 dias atrás até hoje.
–
Data/hora: Exibe os registros gravados a partir da date e da hora na caixa “Data/hora”.
•
Para: Configurar o período de término dos registros exibidos na lista de registros ao selecionar “Primeira gravação” ou “Data/hora” de “De”.
–
Última gravação: Exibe até o último registro gravado no cartão de memória SD.
–
Data/hora: Exibe os registros gravados até a data e a hora lançada na caixa “Data/hora”.
Botão [Procurar]
Procura por registros conforme as condições especificadas em “Registro” e em “Tempo de gravação”.
O resultado da procura será exibido na lista de registros.
Lista de registros
Exibe os resultados da procura de registros.
Pode-se reproduzir os dados gravado acionando o tempo ou a duração dos dados gravados exibidos sob [Data e hora] e [Duração].
•
Botão [Superior]: Clique neste botão para exibir o registro listado no topo.
•
Botão [Pág. anter.]: Clique neste botão para exibir a página anterior da lista de registros.
•
Botão [Próx. pág.]: Clique neste botão para exibir a página seguinte da lista de registros.
•
Botão [Último]: Clique neste botão para exibir o registro listado no fundo.
•
[Data e hora]: A hora e a data que cada registro foi gravado serão indicadas.
Nota
•
Ao selecionar a opção “Desligado” para o “Formato de exibição de hora”, o horário de ocorrência de alarme será exibido no formato de 24 horas.
•
O horário de gravação dos registros é seguinte.
–
Registro de alarmes: Quando “Entrada de alarme” é selecionada para “Gravar ação de disparo”, a hora de ocorrência de alarme, a data e o tempo de gravação serão arquivados como um registro.
–
Registro Manual/Agenda: A hora e a data quando da gravação de imagens no cartão de memória SD iniciadas manualmente ou durante o período programado serão arquivadas como um registro. Quando da gravação sequencial de imagens, os registros serão arquivados à hora cheia a cada hora (12:00, 1:00, 2:00, etc.). Contudo, dependendo do objeto fotográfico e da configuração utilizada, os registros podem ser arquivados em períodos de mais de uma hora.
•
[Duração]: Exibe o período de tempo dos dados gravados no cartão de memória SD.
•
[Evento]: O tipo de evento será exibido.
–
ALM: Registro por “Alarme”
–
MN/SC: Registro por “Manual/Agenda”
•
[Cartão de memória SD]: A capacidade disponível e a capacidade original do cartão de memória SD serão exibidas.
•
Botão [Excluir]: Clique neste botão para apagar a lista de registros correntemente exibida. Ao usar o cartão de memória SD, as imagens associadas com a lista de registros também serão apagadas.
IMPORTANTE
•
No caso de haver uma excessiva quantidade de arquivos de dados gravados, pode levar tempo para apagar todos. (Por exemplo, para apagar 2 GB de dados, cerca de 2 horas podem ser necessárias.) A formatação do cartão de memória SD pode levar menos tempo para apagar todos os dados.
•
Durante o processo de apagamento, não é possível operar “Alarme” e “Manual/Agenda”.
•
Não desligar a alimentação da câmera durante o processo de apagamento. Quando a alimentação da câmera é apagada durante o processo de apagamento, algumas imagens podem permanecer no cartão de memória SD. Neste caso, clique no botão [Excluir] na mesma janela da lista de registros utilizada para apagar os registros.
•
Botão [Download]: Clique neste botão para descarregar todos os registros da lista de registros selecionada ao computador.
•
Botão [Fechar]: Clique neste botão para fechar a janela da lista de registros.