Registrazione dell’amministratore all’accesso alla telecamera
Quando si accede alla telecamera per la prima volta, viene visualizzata una schermata di registrazione dell’amministratore.
[Nome dell'utente (Da 1 a 32 caratteri)]
Digitare il nome di un utente.
Numero di caratteri disponibile: Da 1 - 32 caratteri
Caratteri non disponibili: " & : ; \
[Password (Da 8 a 32 caratteri)]/[Ridigita password]
Digitare una password.
Numero di caratteri disponibile: Da 8 - 32 caratteri
Caratteri non disponibili: " &
Nota
•
Gli inserimenti sono case-sensitive (distinzione tra lettere maiuscole/minuscole), prestare quindi attenzione quando si immettono nomi utente e password.
•
Si possono usare 3 tipi di caratteri per le password: caratteri alfabetici, numeri e simboli. Le password devono essere composte da almeno 2 tipi di caratteri.
IMPORTANTE
•
Se si dimentica o non si conosce la password o il nome utente, la telecamera deve essere inizializzata. Poiché tutte le impostazioni diverse dalle impostazioni delle posizioni preselezionate vengono cancellate quando la telecamera viene inizializzata, assicurarsi di conservare le informazioni al sicuro da terze parti. Far riferimento a “Informazioni sul tasto INITIAL SW (Interruttore iniziale)” nella sezione “Parti e funzioni” nella Guida all’installazione per ulteriori informazioni sull’inizializzazione della telecamera.
•
Assicurarsi di cambiare periodicamente la password dell’amministratore.
Dopo che è stata completata la registrazione di nome utente e password dell’amministratore, viene visualizzata una schermata di completamento della registrazione. La telecamera verrà ricollegata automaticamente circa 10 secondi dopo la visualizzazione di questa schermata. Se la telecamera non venisse ricollegata automaticamente, fare clic “qui”.
Dopo che la telecamera viene ricollegata, viene visualizzata una schermata di autenticazione. Digitare il nome dell’utente e la password registrati per utilizzare la telecamera.