12.6.5 Quando si utilizza “Aggiornamento DNS dinamico”
[Nome dell’ospite]
Digitare il nome dell’ospite utilizzato per il servizio Aggiornamento DNS dinamico.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 3 a 250 caratteri
Inserire nella forma “(nome dell’ospite). (nome di dominio)”.
•
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
Nota
•
Rivolgersi all’amministratore di rete per ulteriori informazioni circa i nomi degli ospiti disponibili.
[Intervallo di accesso]
Selezionare dai seguenti un intervallo per accedere al server del servizio Aggiornamento DNS dinamico per controllare l’indirizzo IP ed il nome dell’ospite.
10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1ora/ 6ore/ 24h
•
Regolazione predefinita: 24h