12.3 Come configurare le impostazioni HTTPS
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il protocollo HTTPS che può migliorare la sicurezza della rete crittografando l’accesso alle telecamere.
Le impostazioni HTTPS possono essere configurate utilizzando il certificato preinstallato sulla telecamera o utilizzando un certificato CA ottenuto indipendentemente dalla CA (CA: Certificate Authority). Le impostazioni verranno configurate con la procedura seguente.

| Quando si utilizza un certificato preinstallato: |  | Quando si utilizza un certificato CA: |
|  | Generazione CSR (Certificate Signing Request) (→12.3.3 Generazione del CSR (Certificate Signing Request)) |
|  | Richiesta di approvazione ed emissione del certificato del server da parte della CA (→12.3.3 Generazione del CSR (Certificate Signing Request)) |
|  | Installazione del certificato del server (→12.3.4 Installazione del certificato del server) |
| Configurazione delle connessioni HTTPS (→12.3.1 Configurazione delle connessioni HTTPS) |
|  |  | Quando si seleziona un certificato preinstallato |  |  |  |  |  | Quando si seleziona un certificato CA |  |  |
| Accesso a una telecamera utilizzando HTTPS |  | Accesso a una telecamera utilizzando HTTPS |
|  |  | Quando si seleziona un certificato preinstallato (→12.4 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS (per il certificato preinstallato)) |  |  |  |  |  | Quando si seleziona un certificato CA (→12.5 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS (per la certificazione CA)) |  |  |

Configurazione della connessione HTTPS (→12.3.1 Configurazione delle connessioni HTTPS)
Generazione della chiave CRT (chiave crittografica SSL) (→12.3.2 Generazione della chiave CRT (chiave crittografica SSL))
Generazione del CSR (Certificate Signing Request) (→12.3.3 Generazione del CSR (Certificate Signing Request))
Installazione del certificato del server (→12.3.4 Installazione del certificato del server)
Nota
•
Per utilizzare il certificato CA, è necessario richiedere l’approvazione e l’emissione del certificato del server da parte della CA.