11.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’utente [Autent utente]
Cliccare la scheda [Autent utente] sulla pagina “Gestione utenti”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l’autenticazione degli utenti che possono accedere a questa telecamera dal PC o da un telefono cellulare/terminale mobile. Si possono registrare fino a 24 utenti.
Nota
•
Quando non si riesce a superare l’autenticazione dell’utente (errore di autenticazione) utilizzando lo stesso indirizzo IP (PC) per 8 volte in 30 secondi, l’accesso all’unità verrà negato per un certo lasso di tempo.
[Autent utente]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se autenticare o meno gli utenti.
•
Regolazione predefinita: On
[Autenticazione]
Impostare il metodo di autenticazione dell’utente.
•
Digest o Basic: Si utilizza l’autenticazione Digest o Basic.
•
Digest: Si utilizza l’autenticazione Digest.
•
Basic: Si utilizza l’autenticazione Basic.
•
Regolazione predefinita: Digest o Basic
Nota
•
Se è stata modificata l’impostazione [Autenticazione], chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.
•
Per altri dispositivi, come i registratori su disco di rete, se non altrimenti dichiarato, l’autenticazione Digest non è supportata. (All’agosto 2016)
[Nome dell’utente]
Digitare il nome di un utente.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 32 caratteri
•
Caratteri non disponibili: " & : ; \
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
Nota
•
Quando viene digitato il nome di un utente già utilizzato e viene cliccato il pulsante [Registra], le rispettive informazioni dell’utente verranno sovrascritte.
[Password] [Ridigita password]
Digitare una password.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 8 a 32 caratteri
•
Caratteri non disponibili: " &
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
Nota
•
Gli inserimenti sono case-sensitive (distinzione tra lettere maiuscole/minuscole), prestare quindi attenzione quando si immettono nomi utente e password.
•
Si possono usare 3 tipi di caratteri per le password: caratteri alfabetici, numeri e simboli. Le password devono essere composte da almeno 2 tipi di caratteri.
[Livello di accesso]
Selezionare un livello di accesso dell’utente dai seguenti.
•
1. Amministratore: Sono consentite tutte le operazioni disponibili della telecamera.
•
2. Controllo cam: Sono consentiti la visualizzazione delle immagini dalla telecamera ed il controllo della telecamera. La configurazione delle impostazioni della telecamera non è disponibile.
•
3. Soltanto live: È disponibile soltanto la visualizzazione delle immagini in diretta. La configurazione delle impostazioni della telecamera ed il controllo della telecamera non sono disponibili.
•
Regolazione predefinita: 3. Soltanto live
[Verifica dell’utente]
Dal menu a discesa di “Verifica dell’utente”, si può selezionare l’utente registrato e si possono controllare le informazioni dell’utente selezionato.
L’utente registrato verrà visualizzato con il livello di accesso.
(Esempio: owner [1])
Per cancellare l’utente registrato, cliccare il pulsante [Cancella] dopo aver selezionato l’utente da cancellare.