12.4.1 Installazione del certificato radice
Questa procedura deve essere eseguita una sola volta per ciascun PC che accede alla telecamera.
1.
Accedere alla telecamera e fare clic sul pulsante [Esegui] per “Certificato preinstallato - Download certificato radice” sotto “HTTPS” nella scheda [Avanzato] nel menu di configurazione della pagina “Rete”. Fare clic su “Apri” visualizzato nella parte inferiore del browser.
2.
Cliccare “Installa certificato...”.
3.
Fare clic su “Avanti” visualizzato in “Importazione guidata certificati”.
4.
Selezionare “Colloca tutti i certificati nel seguente archivio”, quindi cliccare “Sfoglia...”.
5.
Selezionare “Autorità di certificazione radice attendibili”, quindi cliccare “OK”.
6.
Cliccare “Avanti”.
7.
Cliccare “Fine”.
8.
Confermare che il contenuto visualizzato accanto a “Identificazione personale” nella finestra “Avviso di sicurezza” sia come segue, quindi fare clic su “Sì”.
•
Identificazione personale (sha1): 0B886A3C E7F2DBA8 1035DDFA 2B21F80B 06778932
Nota
•
Altre parti non sono in grado di creare un’altra identificazione personale con gli stessi valori. È possibile confermare di aver recuperato il certificato radice corretto dalla telecamera specificata confermando i valori dell’identificazione personale.
→ Quando l’importazione è stata completata con successo, verrà visualizzata la schermata “Importazione Completata”.
9.
Cliccare il pulsante “OK”.
10.
Fare clic sul pulsante “OK” nella finestra “Certificato” per chiudere la finestra.
11.
Avviare il browser web.