Sezione 13 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule]
Sulla pagina “Schedule” è possibile configurare le impostazioni riguardanti gli schedule come segue.
•
Autorizzazione dell’allarme
•
Autorizzazione del VMD
•
Autorizzazione dell’accesso
•
Autorizzazione al rilevamento sonoro
•
File di scena (immagine 1, immagine 2)
•
Trasmissione periodica di immagini all’FTP
•
Rinfresco della posizione
•
Posizione preselezionata (1-256)
•
Autorizzazione a rilevare tutto (soltanto quando si utilizza Viewnetcam.com)
La pagina “Schedule” ha soltanto la scheda [Schedule].
Si possono impostare fino a 5 schedule.
1.
Selezionare un’azione da assegnare allo schedule da “Modalità dello schedule”.
Alla regolazione predefinita, è selezionato “Off”.
•
Off: Non verrà compiuta alcuna azione per il rispettivo schedule.
•
Autorizzazione dell’allarme: L’ingresso dell’allarme (allarme del terminale) verrà ricevuto durante il periodo dello schedule.
•
Autorizzazione del VMD: La funzione della rivelazione di movimento video (VMD) sarà attiva durante il periodo dello schedule.
•
Autorizzazione al rilevamento sonoro: La funzione di rilevamento sonoro sarà attiva durante il periodo dello schedule.
•
Autorizzazione dell’accesso: Gli utenti il cui livello di accesso è impostato su 2 e 3 sulla scheda [Autent utente] (→11.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’utente [Autent utente]) possono accedere alla telecamera soltanto nel periodo dello schedule.
•
Rinfresco della posizione: La posizione della telecamera verrà aggiornata all’orario designato nello schedule.
•
1-256: La telecamera si sposterà nella posizione preselezionata designata all’orario designato nello schedule.
•
Autorizzazione a rilevare tutto: Quando è selezionato “Viewnetcam.com” per “DDNS”, si può selezionare soltanto “Schedule 5”. L’ingresso dell’allarme è consentito durante il periodo programmato. Tuttavia, lo schedule non può essere modificato.
•
Regolazione dell'immagine 1: Scene 1: Le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di “File di scena 1” all’orario stabilito nello schedule. Una volta trascorso l’orario designato per lo schedule, le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di “File di scena non applicato”.
•
Regolazione dell'immagine 2: Scene 2: Le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di “File di scena 2” all’orario stabilito nello schedule. Una volta trascorso l’orario designato per lo schedule, le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di “File di scena non applicato”.
•
Trasmissione periodica di immagini all’FTP: La trasmissione periodica di immagini all’FTP viene eseguita all’orario stabilito nello schedule.
Nota
•
Selezionare “On” per “Autent utente” sulla scheda [Autent utente] della pagina “Gestione utenti” (→11.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’utente [Autent utente]) e “Off” per “Autent ospite” sulla pagina [Autent ospite] (→11.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’ospite [Autent ospite]) per convalidare “Autorizzazione dell’accesso”.
2.
Selezionare i giorni della settimana selezionando le rispettive caselle di opzione.
3.
Dal menu a discesa, selezionare l’orario di inizio e l’orario di fine dello schedule.
Quando non viene designato l’orario, selezionare la casella di opzione “24h”.
4.
Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.
→
Il risultato verrà visualizzato nella parte inferiore della finestra.
Nota
•
Gli schedule visualizzati nella parte inferiore della finestra possono essere identificati con i colori assegnati a ciascuno schedule.
•
Se gli schedule per l’aggiornamento della posizione e la qualità dell’immagine sono impostati sugli stessi orari, l’azione per la qualità dell’immagine sarà eseguita una volta terminata l’azione di aggiornamento della posizione.