15.1 Controllo del registro di sistema [Registro sistema]
Cliccare la scheda [Registro sistema] sulla pagina “Manutenzione”. (→6.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 6.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Si possono salvare fino a 100 voci del registro di sistema sulla memoria incorporata della telecamera. Quando verrà raggiunto il numero massimo di voci del registro di sistema salvate, le voci più nuove sovrascriveranno le voci più vecchie del registro di sistema. In questo caso, la voce del registro più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.
Le voci del registro di sistema verranno salvate anche quando la telecamera è spenta.
[No.]
Verrà visualizzato il numero seriale della voce del registro di sistema.
[Ora e data]
Verranno visualizzate l’ora e la data in cui si è verificato un errore.
Nota
•
Quando è selezionato “Off” per “Formato di visualizzazione dell’orario” sulla scheda [Base] (→7.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base]), ora e data delle voci di registro verranno visualizzate nel formato a 24 ore.
[Descrizione]
Verranno visualizzate le descrizioni riguardanti il registro di sistema. Far riferimento a Sezione 17 Riguardo al registro di sistema visualizzato per ulteriori informazioni circa il registro di sistema.