10.5.2 Abspeicherung von Protokollen und Bildern in Abhängigkeit von den “Manuell/Zeitplan”-Einstellungen

[Protokoll]-Register | [SD-Speicherkarte]-Register | Protokolle und zugeordnete Bilder
--- | --- | ---
Manuell/Zeitplan: Protokolle speichern | SD-Speicherkarte | Speicher-Trigger | Überschreiben
An | Anwenden | Manuell/Zeitplan | An | • Protokolle: Es werden bis zu 5.000 Protokolle gespeichert. Werden mehr als 5.000 Protokolle erstellt, so werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben. Wenn bereits mehr als 5.000 Protokolle gespeichert wurden und “Aufzeichnungsformat” auf “JPEG” gesetzt wird, werden die den älteren Protokollen zugeordneten Bilder gelöscht. Wenn bereits mehr als 5.000 Protokolle gespeichert wurden und “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” gesetzt wird, werden die ältesten Bilder unabhängig von deren Zuordnung zu den Protokollen überschrieben. • Bilder: Werden gespeichert. Wenn auf die Restkapazität der SD-Speicherkarte unzureichend ist, werden die älteren Bilddaten durch die neuen überschrieben.
Aus | • Protokolle: Es werden bis zu 5.000 Protokolle gespeichert. Nach dem 5.000sten Protokoll werden keine weiteren mehr gespeichert. Protokolle werden bis zum 5.000sten erstellt, auch wenn die SD-Speicherkarte voll ist und keine Bilder mehr gespeichert werden können. • Bilder: Werden gespeichert. Wenn die SD-Speicherkarte voll ist, können keine Bilder mehr gespeichert werden. Protokollen zugeordnete Bilder werden bis zum 5.000sten erstellten Protokoll abgespeichert, auch wenn die SD-Speicherkarte noch über ausreichend Restkapazität verfügt.
Trigger außer “Manuell/Zeitplan” | - | • Protokolle: Werden nicht gespeichert. • Bilder: Werden nicht gespeichert.
Nicht anwenden | - | - | • Protokolle: Werden nicht gespeichert. • Bilder: Werden nicht gespeichert.
Aus | Anwenden | Manuell/Zeitplan | An | • Protokolle: Werden nicht gespeichert. • Bilder: Werden gespeichert. Wenn auf die Restkapazität der SD-Speicherkarte unzureichend ist, werden die älteren Bilddaten durch die neuen überschrieben. *Zum Anzeigen der auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bilddaten müssen diese zuerst auf den PC kopiert werden. (→10.4 Abrufen von auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bildern und Kopieren in den PC [Bilder SD-Speicherkarte])
Aus | • Protokolle: Werden nicht gespeichert. • Bilder: Werden gespeichert. Wenn die SD-Speicherkarte voll ist, können keine Bilder mehr gespeichert werden. *Zum Anzeigen der auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bilddaten müssen diese zuerst auf den PC kopiert werden. (→10.4 Abrufen von auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bildern und Kopieren in den PC [Bilder SD-Speicherkarte])
Trigger außer “Manuell/Zeitplan” | - | • Protokolle: Werden nicht gespeichert. • Bilder: Werden nicht gespeichert.
Nicht anwenden | - | - | • Protokolle: Werden nicht gespeichert. • Bilder: Werden nicht gespeichert.

Anmerkung
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” gesetzt wird und “Speicher-Trigger” auf “Manuell” oder “Zeitplan”, wird “Manuell/Zeitplan” - “Protokolle speichern” auf dem [Protokoll]-Register auf “An” gestellt. In diesem Fall geht “Alarm” - “Protokolle speichern” auf dem [Protokoll]-Register auf “Aus”.