6.2 Wenn “H.264(1)” für die SD-Speicherkarte auf “H.264(2)” oder “Aufzeichnungsformat” steht
Zeigt die Historie einzelner Protokolle in Listenform an.
•
Alarmprotokoll: Protokolle über Alarmfälle mit Informationen wie Zeit und Datum des Alarmfalls, Bildaufzeichnungszeitspanne und Alarmart werden angezeigt.
•
Manuell/Zeitplan protokoll: Protokolle über manuelle Aufzeichnungen oder im Laufe eines Zeitplans auf SD-Speicherkarte erfolgte Aufzeichnungen sowie die Bildaufzeichnungszeitspanne werden angezeigt.
1.
Die “Live”-Seite anzeigen.
2.
Die [Liste]-Taste anklicken.
→
Die Protokollliste wird in einem neuen Fenster (Protokolllisten-Fenster) angezeigt.
WICHTIG
•
Es kann jeweils nur ein Benutzer Bedienungen im Protokolllisten-Fenster vornehmen. Anderen Benutzern wird der Zugriff auf das Protokolllisten-Fenster verweigert.
Zeit
Hier wird die Dauer der Aufzeichnung von Daten auf SD-Speicherkarte angezeigt.
Protokoll
Die Protokollart wählen, die auf der Protokollliste angezeigt werden soll.
•
Alle: Alle Protokolle werden angezeigt.
•
Wählen: Nur die der angewählten Protokollart entsprechenden Protokolle werden angezeigt.
–
Alarmprotokoll: Das Protokoll über die Erkennung eines Alarms wird angezeigt.
–
Manuell/Zeitplan protokoll: Nur Manuell- und Zeitplan-Protokolle werden angezeigt.
•
Vorgabe: Alle
Aufzeichnungszeit
Die Zeitspanne der auf der Protokollliste angezeigten Protokolle einstellen.
•
Von: Die Anfangszeit der auf der Protokollliste angezeigten Protokolle einstellen.
–
Erste Aufz.: Protokolle werden ab dem ersten auf SD-Speicherkarte aufgezeichneten angezeigt.
–
Heute: Es werden die heute aufgezeichneten Protokolle angezeigt.
–
Gestern: Es werden die gestern aufgezeichneten Protokolle angezeigt.
–
Letzte 7 Tage: Es werden die innerhalb der letzten 6 Tage aufgezeichneten protokolle angezeigt.
–
Letzte 30 Tage: Es werden die innerhalb der letzten 29 Tage aufgezeichneten protokolle angezeigt.
–
Datum/Uhrzeit: Es werden die ab dem in das Feld “Datum/Uhrzeit” eingegebenen Datum/Uhrzeit aufgezeichneten Protokolle angezeigt.
•
Bis: Das Ende der Zeitspanne für die Anzeige von Protokollen auf der Protokollliste bei Einstellung von “Von” auf “Erste Aufz.” bzw. “Datum/Uhrzeit” einstellen.
–
Letzte Aufz.: Protokolle werden bis zum letzten auf SD-Speicherkarte aufgezeichneten angezeigt.
–
Datum/Uhrzeit: Es werden die bis zu dem in das Feld “Datum/Uhrzeit” eingegebenen Datum/Uhrzeit aufgezeichneten Protokolle angezeigt.
[Suche]-Taste
Sucht Protokolle anhand der durch “Protokoll” und “Aufzeichnungszeit” vorgegebenen Bedingungen.
Das Suchergebnis wird auf der Protokollliste angezeigt.
Protokollliste
Zeigt die Ergebnisse der Protokollsuche an.
Aufzeichnungen können wiedergegeben werden, indem die unter [Uhrzeit/Datum] und [Dauer] angezeigte Zeit bzw. Zeitspanne angeklickt wird.
•
[Nach oben]-Taste: Mit dieser Taste wird die Protokollliste angezeigt.
•
[Vorh.Seite]-Taste: Anklicken dieser Taste zeigt die vorherige Seite der Protokollliste an.
•
[N-Seite]-Taste: Anklicken dieser Taste zeigt die nächste Seite der Protokollliste an.
•
[Ende]-Taste: Anklicken dieser Taste zeigt das zuletzt aufgelistete Protokoll an.
•
[Uhrzeit/Datum]: Zeigt Aufzeichnungszeit und -datum der einzelnen Protokolle an.
Anmerkung
•
Wenn “Zeitanzeigeformat” auf “Aus” steht, werden die Zeiten von Alarmfällen im 24-Stunden-Format angezeigt.
•
Protokolle werden zu folgenden Zeitpunkten aufgezeichnet:
–
Alarmprotokoll: Wenn “Speicher-Trigger” auf “Alarmeingang” steht, werden Alarmzeit, -datum und Aufzeichnungszeit im Protokoll aufgenommen.
–
Manuell/Zeitplan protokoll: Zeit und Datum des Aufzeichnungsbeginns auf SD-Speicherkarte werden im Protokoll aufgenommen. Wenn Bilder nacheinander aufgezeichnet werden, werden Protokolle zu jeder vollen Stunde erstellt (12:00, 1:00, 2:00 usw.). Je nach Fotomotiv und Einstellungen werden Protokolle u.U. in Abständen von mehr als einer Stunde gespeichert.
•
[Dauer]: Hier wird die Zeitspanne der Aufzeichnung von Daten auf SD-Speicherkarte angezeigt.
•
[Ereignis]: Die Ereignisart wird angezeigt.
–
ALM: Protokoll für “Alarm”
–
MN/SC: Protokoll für “Manuell/Zeitplan”
•
[SD-Speicherkarte]: Die Rest- sowie die Ausgangskapazität der SD-Speicherkarte werden angezeigt.
•
[Löschen]-Taste: Mit dieser Taste kann die angezeigte Protokollliste gelöscht werden. Dabei werden etwaige auf SD-Speicherkarte abgespeicherte Aufzeichnungen mitgelöscht.
WICHTIG
•
Bei einer großen Anzahl von Dateien mit Aufzeichnungsdaten kann die Löschung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. (Das Löschen von 2 GB Daten kann z.B. ca. 2 Stunde dauern.) Diese Zeit kann verkürzt werden, indem die SD-Speicherkarte formatiert wird.
•
Während des Löschvorgangs funktionieren “Alarm” und “Manuell/Zeitplan” nicht.
•
Die Kamera nicht vor beendeter Löschung ausschalten. Wird die Kamera während des Löschvorgangs ausgeschaltet, kann die Löschung der SD-Speicherkarte unvollständig bleiben. In diesem Fall die [Löschen]-Taste in dem Protokolllisten-Fenster, in dem die Löschung erfolgte, anklicken.
•
[Herunterld]-Taste: Durch Anklicken dieser Taste können alle Protokolle auf der angewählten Protokollliste auf den PC heruntergeladen werden.
•
[Schließen]-Taste: Anklicken dieser Taste schließt das Protokolllisten-Fenster.