10.5.1 Abspeicherung von Protokollen und Bildern in Abhängigkeit von den “Alarm”-Einstellungen

[Protokoll]-Register | [SD-Speicherkarte]-Register | Protokolle und zugeordnete Bilder
--- | --- | ---
Alarm: Protokolle speichern | SD-Speicherkarte | Speicher-Trigger
An | Anwenden | Alarmeingang | • Protokolle: Es werden bis zu 5.000 Protokolle gespeichert. Werden mehr als 5.000 Protokolle erstellt, so werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben. Wenn bereits mehr als 5.000 Protokolle gespeichert wurden und “Aufzeichnungsformat” auf “JPEG” gesetzt wird, werden die den älteren Protokollen zugeordneten Bilder gelöscht. Wenn bereits mehr als 5.000 Protokolle gespeichert wurden und “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” gesetzt wird, werden die ältesten Bilder unabhängig von deren Zuordnung zu den Protokollen überschrieben. • Bilder: Werden gespeichert. Wenn auf die Restkapazität der SD-Speicherkarte unzureichend ist, werden die älteren Bilddaten durch die neuen überschrieben.
Trigger außer “Alarmeingang” | • Protokolle: Es werden bis zu 5.000 Protokolle gespeichert. Werden mehr als 5.000 Protokolle erstellt, so werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben. • Bilder: Werden nicht gespeichert.
Nicht anwenden | - | • Protokolle: Es werden bis zu 1.000 Protokolle gespeichert. Werden mehr als 1.000 Protokolle erstellt, so werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben. Dabei wird das älteste Protokoll zuerst überschrieben. Die Protokolle werden bei Ausschalten der Kamera gelöscht. • Bilder: Werden nicht gespeichert.
Aus | Anwenden | Alarmeingang | • Protokolle: Werden nicht gespeichert. • Bilder: Werden gespeichert. Wenn auf die Restkapazität der SD-Speicherkarte unzureichend ist, werden die älteren Bilddaten durch die neuen überschrieben. *Zum Anzeigen der auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bilddaten müssen diese zuerst auf den PC kopiert werden. (→10.4 Abrufen von auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bildern und Kopieren in den PC [Bilder SD-Speicherkarte])
Trigger außer “Alarmeingang” | • Protokolle: Werden nicht gespeichert. • Bilder: Werden nicht gespeichert.
Nicht anwenden | - | • Protokolle: Werden nicht gespeichert. • Bilder: Werden nicht gespeichert.

Anmerkung
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” gesetzt wird und “Speicher-Trigger” auf “Alarmeingang”, wird “Alarm” - “Protokolle speichern” auf dem [Protokoll]-Register auf “An” gestellt. In diesem Fall geht “Manuell/Zeitplan” - “Protokolle speichern” auf dem [Protokoll]-Register auf “Aus”.