10.4.1 Abspeicherung von Protokollen und Bildern in Abhängigkeit von den “Alarm”-Einstellungen

[Protokoll]-Register | [SD-Speicherkarte]-Register | Protokolle und zugeordnete Bilder
--- | --- | ---
Alarm: Protokolle speichern | SD-Speicherkarte | Speicher-Trigger
An | Anwenden | Alarmeingang | • Protokolle: Es werden bis zu 5.000 Protokolle gespeichert. Bei der Abspeicherung von mehr als 5.000 Ereignisprotokollen werden die ältesten durch die neuesten überschrieben. • Bilder: Werden gespeichert. Wenn die Restkapazität der SD-Speicherkarte unzureichend ist, werden die älteren Bilddaten durch die neuen überschrieben.
Trigger außer “Alarmeingang” | • Protokolle: Es werden bis zu 5.000 Protokolle gespeichert. Werden mehr als 5.000 Protokolle erstellt, so werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben. Dabei wird das älteste Protokoll zuerst überschrieben. • Bilder: Werden nicht gespeichert.
Nicht anwenden | - | • Protokolle: Es werden bis zu 1.000 Protokolle gespeichert. Werden mehr als 1.000 Protokolle erstellt, so werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben. Dabei wird das älteste Protokoll zuerst überschrieben. Die Protokolle werden bei Ausschalten der Kamera gelöscht. • Bilder: Werden nicht gespeichert.
Aus | Anwenden | Alarmeingang | • Protokolle: Werden nicht gespeichert. • Bilder: Werden gespeichert. Wenn die Restkapazität der SD-Speicherkarte unzureichend ist, werden die älteren Bilddaten durch die neuen überschrieben. *Zum Anzeigen der auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bilddaten müssen diese zuerst auf den PC kopiert werden. (→10.3 Abrufen von auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bildern und Kopieren in den PC [Bilder SD-Speicherkarte] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162))
Trigger außer “Alarmeingang” | • Protokolle: Werden nicht gespeichert. • Bilder: Werden nicht gespeichert.
Nicht anwenden | - | • Protokolle: Werden nicht gespeichert. • Bilder: Werden nicht gespeichert.