16.1 Einstellung des E-Mail-Servers [E-Mail]
Auf der “Server”-Seite das [E-Mail]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Einstellungen für den zum Verschicken von Alarm-Email verwendeten E-Mail-Server erfolgen auf dieser Seite.
WICHTIG
•
Mit einem Endgerät, das nicht UTF-8-kompatibel ist, können Alarm-E-Mails nicht einwandfrei empfangen werden.
[SMTP-Serveradresse]
Die IP-Adresse oder den Hostnamen des zum Verschicken von E-Mail verwendeten SMTP-Servers eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 1 - 128 Zeichen
•
Zulässige Zeichen: Alphanumerische Zeichen, einschließlich Doppelpunkt (:), Punkt (.), Unterstrich (_) und Bindestrich (-).
[SMTP-Port]
Die Portnummer für den Empfang von E-Mails eingeben.
•
Einstellbare Portnummern: 1-65535
•
Vorgabe: 25
Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind.
20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[POP-Serveradresse]
Wenn “Typ” auf “POP vor SMTP” steht, die IP-Adresse oder den Hostnamen des POP-Servers eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 1 - 128 Zeichen
•
Zulässige Zeichen: Alphanumerische Zeichen, einschließlich Doppelpunkt (:), Punkt (.), Unterstrich (_) und Bindestrich (-).
WICHTIG
•
Bei Eingabe des Hostnamens unter “SMTP-Serveradresse” oder “POP-Serveradresse” müssen die DNS-Einstellungen auf der “Netzwerk”-Seite, [Netzwerk]-Register vorgenommen werden. (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk])
[Authentifizierung]
•
Typ
Das beim Verschicken von E-Mails anzuwendende Authentifizierungsverfahren wählen.
–
Keine: E-Mails werden ohne Authentifizierung verschickt.
–
POP vor SMTP: Das Verschicken von E-Mails über den SMTP-Server erfordert die vorherige Authentifizierung durch den POP-Server.
–
SMTP: Das Verschicken von E-Mails erfordert die Authentifizierung durch den SMTP-Server.
–
Vorgabe: Keine
Anmerkung
•
Erfragen Sie das Authentifizierungsverfahren zum Verschicken von E-Mails beim Administrator des Netzwerks.
•
Benutzername
Einen Benutzernamen für den Zugriff auf den Server eingeben.
–
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 32 Zeichen
–
Zulässige Zeichenanzahl: " & : ; \
•
Passwort
Ein Passwort für den Zugriff auf den Server eingeben.
–
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 32 Zeichen
–
Nicht verfügbare Zeichen: " &
[Absender-E-Mail-Adresse]
Die Email-Adresse des Absenders eingeben.
Die eingegebene Email-Adresse wird in der Zeile “Von” (Absender) der verschickten Mail angezeigt.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 3 - 128 Zeichen
•
Zulässige Zeichen: Alphanumerische Zeichen, einschließlich das Zeichen (@), Punkt (.), Unterstrich (_) und Bindestrich (-).