11.6.9 Einstellung von Privatzonen (Setupmenü “Privatzone”)
Auf der Seite “Bild/Audio”, [Bild/Position]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Privatzone” anklicken (→11.6 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position]).
Bereiche, die auf dem Überwachungsbildschirm nicht angezeigt werden sollen, können als Privatzonen festgelegt und von der Anzeige ausgeschlossen werden. Bis zu 8 Privatzonen (2 Privatzonen bei ) können festgelegt werden.
Anmerkung
•
Das Ausblenden von Privatzonen funktioniert nicht während die Kamera sich im Aufwärmzustand befindet, kurz nach der Einschaltung oder während die Kameraposition aktualisiert wird.
:
•
In Abhängigkeit von der Schwenk-/Neigungsrichtung (insbesondere bei Neigungswinkeln im Bereich von 45º - 90º) und vom Zoomverhältnis kann es vorkommen, dass ein als Privatzone eingerichteter Bereich sichtbar wird. Nach der Einstellung von Privatzonen noch einmal kontrollieren, dass diese nicht sichtbar sind.
Privatzone
[Anzeigetyp]
Eins der folgenden Verfahren für die Anzeige von Privatzonen wählen.
•
Grau: Privatzonen werden grau dargestellt.
•
Mosaik: Privatzonen werden mit einem Mosaikmuster abgedeckt.
•
Aus: Privatzonen werden nicht angezeigt.
•
Vorgabe: Aus
Zone einstellen
[Zone wählen]
Auf [] neben “Zone-Nr.” klicken und aus dem Pulldown-Menü eine Zonennummer (1-8) (1, 2 ) auswählen.
Ein Sternchen (*) neben der Zonennummer bedeutet, dass die Nummer bereits an eine Privatzone vergeben ist. In der Mitte des auf dem [Bild/Position]-Register angezeigten Bildes erscheint eine blinkende Maske.
Die Kamera durch Schwenken/Neigen/Zoomen so in Position bringen, dass sie den von der blinkenden Maske eingenommene Bereich abdeckt.
Nach dem Positionieren der Kamera die [Einst.]-Taste anklicken.
Um eine abgespeicherte Privatzone zu löschen, die entsprechende Zonennummer wählen und die [Löschen]-Taste anklicken.
Die [Abbrechen]-Taste anklicken, um die Applikation abzubrechen oder die Einstellung zu löschen.
Anmerkung
•
Die Privatzone größer bemessen als das zu versteckende Objekt.
Damit die Privatzone möglichst genau platziert wird, insbesondere bei Zoom-Einstellung “Weit”, sollte bei der Einstellung ein Zoomverhältnis zwischen 1x und 3x gewählt werden.
•
Die Operationen Schwenken, Neigen und Zoomen können auch über das [Bild/Position]-Register durchgeführt werden.
•
Wenn unter “Anzeigetyp” der Posten “Grau” gewählt wurde, wird bei der Wahl von “Zone-Nr.” in der Bildmitte eine Maske angezeigt, die blinkt, während ihre Farbe wie folgt wechselt: Dunkelgrau → Farblos → Hellgrau
•
Befindet sich auf der Zone eine bereits vorher eingestellte Maske, so blinkt diese wie folgt: Dunkelgrau → Hellgrau
•
Wenn unter “Anzeigetyp” der Posten “Mosaik” gewählt wurde, wird bei der Wahl von “Zone-Nr.” in der Bildmitte eine Maske mit Mosaikmuster angezeigt.
Befindet sich auf der Zone eine bereits vorher eingestellte Maske, so wird diese dunkelgrau angezeigt.
[Zoom] -Tasten, [Fokus]-Tasten , [Helligkeit]-Tasten, Bedienfläche/Bedientasten und [Go]-Taste
Die Bedienfläche/Bedientasten sind auf 1.2 “Live”-Seite beschrieben.
[Schließen]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste das Setupmenü “Privatzone” schließen.