17.3.1 Installazione del certificato di sicurezza
Quando il certificato di sicurezza della telecamera a cui accedere non è installato sul PC, verrà visualizzata la finestra di avviso di protezione ogni volta che viene effettuato l’accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS. Per fare in modo che non venga visualizzata la finestra di avviso di protezione, è necessario installare il certificato di sicurezza con la procedura seguente. Se il certificato non è installato, la finestra di avviso di protezione verrà visualizzata ogni volta che viene effettuato l’accesso alla telecamera.
Nota
•
Il certificato di sicurezza viene installato sul PC con le informazioni registrate per “Nome comune”. Pertanto, le informazioni registrate per “Nome comune” devono essere uguali all’indirizzo o nome dell’ospite per l’accesso alla telecamera. Se il certificato non è uguale, la finestra di avviso di protezione verrà visualizzata ogni volta che viene effettuato l’accesso alla telecamera.
•
Quando l’indirizzo o il nome dell’ospite della telecamera viene cambiato, verrà visualizzata la finestra di avviso di protezione ogni volta che viene effettuato l’accesso alla telecamera anche se è installato il certificato di sicurezza. Installare nuovamente il certificato di sicurezza.
•
Quando la telecamera è collegata a Internet, digitare per “Nome comune” il nome dell’indirizzo o il nome dell’ospite per accedere via Internet. In questo caso, verrà visualizzata la finestra di avviso di protezione ogni volta che viene effettuato l’accesso locale alla telecamera, anche se è installato il certificato di sicurezza.
•
Quando il certificato di sicurezza è installato correttamente, l’icona della chiave viene visualizzata nella barra dell’indirizzo del browser web che ha effettuato l’accesso alla telecamera. (Quando si utilizza Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 o Internet Explorer 9)
Quando si utilizza Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 o Internet Explorer 9
Quando si utilizza Internet Explorer 7 o Internet Explorer 8 con Windows XP, notare che alcune delle finestre visualizzate possono differire dalle descrizioni seguenti.
1.
Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS.
2.
Quando viene visualizzata la finestra di avviso di protezione, cliccare “Continuare con il sito web (scelta non consigliata)”.
→
Digitare il nome dell’utente e la password. Verrà visualizzata la pagina “In diretta”.
Nota
•
Se questa finestra viene visualizzata quando si accede a un dispositivo diverso dalla telecamera o a un sito web, può essersi verificato un problema di sicurezza. In questo caso, controllare lo stato del sistema.
3.
Cliccare “Errore Certificato” sull’URL quindi cliccare “Visualizza certificato”.
4.
Cliccare “Installa certificato...”.
Nota
•
Se non è visualizzato [Installa certificato...], chiudere una volta Internet Explorer e selezionare [Esegui come amministratore] per lanciare nuovamente Internet Explorer. Cliccare [Start] → [Tutti i programmi] → cliccare con il pulsante destro del mouse [Internet Explorer] → cliccare [Esegui come amministratore].
5.
Cliccare “Avanti” visualizzato su “Importazione guidata certificati”.
6.
Selezionare “Mettere tutti i certificati nel seguente archivio”, quindi cliccare “Sfoglia...”.
7.
Selezionare “Autorità di certificazione fonti attendibili”, quindi cliccare “OK”.
8.
Cliccare “Avanti”.
9.
Cliccare “Fine”.
10.
Cliccare “Sì”.
→
Quando l’importazione è stata completata con successo, verrà visualizzata la schermata “Importazione Completata”.
11.
Cliccare “OK”.
→
Quando il browser verrà riavviato dopo l’importazione del certificato, “Errore Certificato” non verrà visualizzato.
SO: Windows XP, Browser web: Se si utilizza Internet Explorer 6
1.
Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS.
2.
Cliccare “Visualizza certificato”.
Nota
•
Se questa finestra viene visualizzata quando si accede a un dispositivo diverso dalla telecamera o a un sito web, può essersi verificato un problema di sicurezza. In questo caso, controllare lo stato del sistema.
3.
Cliccare “Installa certificato...”.
4.
Cliccare “Avanti >” seguendo le procedure visualizzate sull’“Importazione guidata certificati” visualizzata.
5.
Cliccare “Fine”.
6.
Quando viene visualizzata la finestra di avviso di protezione, cliccare “Sì”.
→
Quando l’importazione è stata completata con successo, verrà visualizzata la schermata “Importazione Completata”.
7.
Cliccare “OK”.
→
Quando il browser verrà riavviato dopo l’importazione del certificato, “Avviso di protezione” non verrà visualizzato.