14.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il rilevamento del volto [Rilevamento del volto]
Cliccare la scheda [Rilevamento del volto] sulla pagina “Funz. avanzate”.
Si possono configurare le impostazioni riguardanti la visualizzazione dell’inquadratura da utilizzare per il rilevamento del volto e le impostazioni riguardanti le informazioni del rilevamento del volto allegate all’immagine.
IMPORTANTE
•
La funzione di rilevamento del volto non garantirà il rilevamento dei volti in un’immagine. L’accuratezza del rilevamento del volto varia a seconda delle condizioni di imaging.
Rilevamento del volto
[Rilevamento del volto]
Determinare se attivare o meno la funzione di rilevamento del volto.
•
On: Verranno allegate le informazioni circa l’inquadratura del rilevamento del volto e l’inquadratura di prova verrà visualizzata sull’immagine di questa pagina.
•
Off: Non verranno allegate le informazioni circa l’inquadratura del rilevamento del volto. Non verrà visualizzata nessuna inquadratura del rilevamento del volto sull’immagine di questa pagina.
•
Regolazione predefinita: Off
IMPORTANTE
:
•
Quando la privacy è impostata su mosaico, di volti all’interno della zona di privacy possono essere rilevati.
[Notifica XML]
Si possono configurare le impostazioni del destinatario delle informazioni del rilevamento del volto.
Quando si clicca “Notifica XML >>”, verrà visualizzata la scheda [Notifica XML]. (→14.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica XML [Notifica XML])