10.5.1 Comment les journaux et les images sont sauvegardés en fonction des paramétrages de “Alarme”

Onglet [Journal] | Onglet [Carte de mémoire SD] | Journaux et images associées
--- | --- | ---
Alarme: Sauvegarder les journaux | Carte de mémoire SD | Déclencheur de sauvegarde
Activé | Utilisé | Entrée d’alarme | • Journaux : Un nombre maximum de 5 000 journaux seront conservés. Lorsque plus de 5 000 journaux sont sauvegardés en fichier, les plus anciens journaux subiront une réécriture par les nouveaux journaux. Si “JPEG” est paramétré pour “Format d’enregistrement” quand plus de 5 000 journaux sont mis en fichier, les images associées aux anciens journaux sont supprimées. Si “H.264(1)” ou “H.264(2)” est paramétré pour “Format d’enregistrement” quand plus de 5 000 journaux sont mis en fichier, les images les plus anciennes subissent une réécriture indépendamment de leur association aux journaux. • Images : Seront sauvegardées. Lorsque la capacité disponible de la carte de mémoire SD devient insuffisante, les plus anciennes images subiront une réécriture par les nouvelles images.
Autre que “Entrée d’alarme” | • Journaux : Un nombre maximum de 5 000 journaux seront conservés. Lorsque plus de 5 000 journaux sont sauvegardés en fichier, les plus anciens journaux subiront une réécriture par les nouveaux journaux. • Images : Ne seront pas sauvegardées.
Non utilisé | - | • Journaux : Un nombre maximum de 1 000 journaux seront conservés. Lorsque plus de 1 000 journaux sont sauvegardés en fichier, les plus anciens journaux subiront une réécriture par les nouveaux journaux. Dans ce cas, le plus ancien journal est le premier à subir la réécriture. Lorsque l’alimentation de la caméra vidéo est coupée, les journaux seront supprimés. • Images : Ne seront pas sauvegardées.
Arrêt | Utilisé | Entrée d’alarme | • Journaux : Ne seront pas sauvegardées. • Images : Seront sauvegardées. Lorsque la capacité disponible de la carte de mémoire SD devient insuffisante, les plus anciennes images subiront une réécriture par les nouvelles images. *Pour afficher les images de la carte de mémoire SD, il est nécessaire de les copier d’abord sur un ordinateur personnel. (→10.4 Accéder aux images copiées sauvegardées sur la carte de mémoire SD sur l’ordinateur personnel [Images de la carte de mémoire SD])
Autre que “Entrée d’alarme” | • Journaux : Ne seront pas sauvegardées. • Images : Ne seront pas sauvegardées.
Non utilisé | - | • Journaux : Ne seront pas sauvegardées. • Images : Ne seront pas sauvegardées.

Remarque
•
Si “H.264(1)” ou “H.264(2)” est sélectionné pour “Format d’enregistrement” et que “Entrée d’alarme” est sélectionné pour “Déclencheur de sauvegarde”, “Activé” sera paramétré pour “Alarme” - “Sauvegarder les journaux” à l’onglet [Journal]. Dans ce cas, “Arrêt” sera paramétré pour “Manuel/Planification” – “Sauvegarder les journaux” à l’onglet [Journal].