11.6.7 Configurer les paramétrages relatifs à la direction (menu de configuration “Direction”)
Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Direction” à l’onglet [Image/Position] de la page “Image/Son” (→11.6 Configurer les paramétrages relatifs aux images et aux positions préréglées [Image/Position]).
Ici, les informations relatives au paramétrage de direction sont paramétrées. La position de balayage panoramique/d’inclinaison va se placer sur la position paramétrée comme étant le Nord au moment de l’affichage de cette page.
Programme de direction
[Paramétrage d’orientation vers le Nord]
Si “Affichage directionnel” est sélectionné pour “Affichage de position de caméra vidéo”, une des huit directions sera indiquée au lieu du titre de la position préréglée quand la caméra vidéo ne se trouve pas à la position préréglée.
Déterminer le paramétrage de direction en ajustant la position de balayage panoramique affichée sur l’indication du Nord (N).
Boutons [Zoom], boutons [Mise au point], boutons [Luminosité], tampon de commande / boutons et bouton [Allez à]
Se référer à la 1.2 À propos de la page “En direct” en ce qui concerne les descriptions sur la façon d’utiliser ces boutons ou ce tampon de commande.
Bouton [Fermer]
Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration “Programme de direction”.