7.2 Lorsque “H.264(1)”ou “H.264(2)” est sélectionné pour “Format d’enregistrement” de la carte mémoire SD
IMPORTANT
•
Le téléchargement des données vidéo risque d’échouer en fonction de l’environnement réseau.
Bouton [PAUSE]
La lecture sera interrompue lorsque ce bouton est cliqué pendant la lecture.
Bouton [LECTURE]
Lorsque ce bouton est cliqué, les données enregistrées seront reproduites.
Remarque
•
Le son ne sera pas reproduit. Le son enregistré doit être téléchargée afin de pour être reproduit.
Bouton [AV RAP]
La vitesse de lecture changera à chaque fois que le bouton sera cliqué. Lorsque le bouton [LECTURE] est cliqué pendant la lecture en vitesse rapide, la vitesse de lecture reviendra à la vitesse de lecture normale.
Remarque
•
La vitesse maximale de lecture à vitesse rapide varie selon le paramétrage de “Taux binaire maxi.” - “Enregistrement H.264” de la carte de mémoire SD.
Bouton [5s en arrière]
À chaque fois que ce bouton est cliqué, les données enregistrées retournent en arrière de la valeur de 5 secondes et la reproduction commence.
Bouton [5s en avant]
À chaque fois que ce bouton est cliqué, les données enregistrées avancent de la valeur de 5 secondes et la reproduction commence.
Bouton [ARRÊT]
La lecture cessera et la page “Lecture” changera en page “En direct”.
[Heure]
L’heure et la date lorsque chaque journal a été enregistré seront affichées.
[Durée]
Affiche la période de temps pendant laquelle les données ont été enregistrées sur la carte de mémoire SD.
[Événement]
Le type d’événement sera affiché.
•
ALM: Journal par “Alarme”
•
MN/SC: Journal par “Manuel/Planification”
Naviguer
Bouton [Démarrage]
L’image sélectionnée sera téléchargée sur l’ordinateur personnel.
Avant d’opérer le téléchargement des images, spécifier à l’avance le répertoire de destination. (→10.5 Configurer les paramétrages relatifs aux journaux [Journal])
La fenêtre de message sera affichée pour demander si tout est OK pour commencer le téléchargement lorsque le bouton [Démarrage] est cliqué. Cliquer le bouton [OK].
Remarque
•
Lorsque le bouton [Annuler] est cliqué pendant le déroulement du téléchargement, le téléchargement sera interrompu. Dans ce cas, les données vidéo qui sont déjà téléchargées avant d’avoir cliqué le bouton [Annuler] seront sauvegardées sur l’ordinateur personnel.
•
Les données vidéo sont sauvegardées dans des fichiers d’approximativement de 2 MB ou 20 MB selon les paramétrages. Quand la taille du fichier des données vidéo est supérieure à à la valeur configurée, plusieurs fichiers seront téléchargés.
•
Il est possible de reproduire des données vidéo sauvegardées sur l’ordinateur personnel en utilisant des applications telles que QuickTime Player ou Windows Media® Player*1. Cependant, nous ne pouvons être tenus pour responsable de l’exécution concernant ces applications.
•
Suivant l’état de la carte de mémoire SD, le lecteur QuickTime Player ou le lecteur Windows Media Player, les signaux vidéo risquent de ne pas pouvoir être lus.
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Enregistrement du son”, le son est enregistré. Si le son est enregistré, il peut être reproduit avec la vidéo en téléchargeant les données vidéo.
•
Lors du téléchargement des données, les boutons de commande sur la fenêtre “Lecture” ne peuvent pas être actionnés.
*1
Les systèmes d’exploitation pris en charge sont seulement Windows 8 et Windows 7.