17.2.2 Generazione del certificato auto-firmato (certificato di sicurezza)
IMPORTANTE
•
Se la chiave CRT non è stata generata, è impossibile generare il certificato auto-firmato.
1.
Cliccare il pulsante [Esegui] di “Certificato auto-firmato - Generazione”.
→
Verrà visualizzato il riquadro di dialogo “Certificato auto-firmato - Generazione”.
2.
Inserire le informazioni del certificato da generare.

Elemento | Descrizione | Numero di caratteri disponibile
--- | --- | ---
[Nome comune] | Digitare l’indirizzo della telecamera o il nome dell’ospite. | 64 caratteri
[Nazione] | Digitare il nome della nazione. (Si può omettere.) | 2 caratteri (Codice della nazione)
[Provincia] | Digitare il nome della provincia. (Si può omettere.) | 128 caratteri
[Località] | Digitare il nome della località. (Si può omettere.) | 128 caratteri
[Organizzazione] | Digitare il nome dell’organizzazione. (Si può omettere.) | 64 caratteri
[Unità organizzativa] | Digitare il nome dell’unità dell’organizzazione. (Si può omettere.) | 64 caratteri
[Chiave CRT] | Visualizza la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave attuale. |

Nota
•
I caratteri disponibili per [Nome comune], [Provincia], [Località], [Organizzazione], [Unità organizzativa] sono 0-9, A-Z, a-z ed i simboli seguenti.
- . _ , + / ( )
•
Quando la telecamera è collegata a Internet, digitare per “Nome comune” il nome dell’indirizzo o il nome dell’ospite per accedere via Internet. In questo caso, verrà visualizzata la finestra di avviso di protezione ogni volta che viene effettuato l’accesso locale alla telecamera, anche se è installato il certificato di sicurezza.
•
Quando si digita l’indirizzo IPv6 per “Nome comune”, inserire l’indirizzo tra parentesi [ ].
Esempio: [2001:db8::10]
3.
Cliccare il pulsante [OK] dopo aver inserito le voci.
→
Verrà generato il certificato auto-firmato.
Nota
•
Le informazioni del certificato auto-firmato generato verranno visualizzate su “Certificato auto-firmato” - “Informazioni”.
A seconda dello stato del certificato auto-firmato, viene visualizzato quanto segue.

Indicazione | Descrizione
--- | ---
Non generato | Il certificato auto-firmato non è stato generato.
Invalido (Motivo: Certificato CA installato) | Il certificato auto-firmato è già stato generato ed è stato installato il certificato del server. • In questo caso viene convalidato il certificato del server.
Nome comune del certificato auto-firmato | Il certificato auto-firmato è già stato generato e convalidato.

•
Quando viene cliccato il pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato auto-firmato (certificato di sicurezza) verranno visualizzate nel riquadro di dialgo “Certificato auto-firmato - Conferma”.
•
Quando viene cliccato il pulsante [Cancella], il certificato auto-firmato (certificato di sicurezza) generato verrà cancellato.
•
Quando è selezionato “HTTPS” per “Collegamento”, è impossibile cancellare il certificato auto-firmato.