Sezione 18 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule]
Sulla pagina “Schedule” è possibile configurare le impostazioni riguardanti gli schedule come segue.
•
Autorizzazione dell’allarme (L’ingresso dell’allarme verrà ricevuto soltanto nello schedule specificato.)
•
Autorizzazione del VMD (La rivelazione di movimento video sarà attiva soltanto nello schedule specificato.)
•
Autorizzazione al rilevamento sonoro (Il rilevamento sonoro sarà attivo soltanto nello schedule specificato.)
•
Autorizzazione dell’accesso (L’accesso alla telecamera sarà consentito soltanto nello schedule specificato.)
•
Registrazione H.264 (La registrazione sulla SD verrà eseguita soltanto nello schedule specificato.)
•
Rinfresco della posizione (La posizione della telecamera verrà rinfrescata soltanto nello schedule specificato.)
La pagina “Schedule” ha soltanto la scheda [Schedule].
Si possono impostare fino a 5 schedule.
1.
Selezionare un’azione da assegnare allo schedule da “Modalità dello schedule”.
Alla regolazione predefinita, è selezionato “Off”.
•
Off: Non verrà compiuta alcuna azione per il rispettivo schedule.
•
Autorizzazione dell’allarme: L’ingresso dell’allarme (allarme del terminale) verrà ricevuto durante il periodo dello schedule.
•
Autorizzazione del VMD: La funzione della rivelazione di movimento video (VMD) sarà attiva durante il periodo dello schedule.
•
Autorizzazione al rilevamento sonoro: La funzione di rilevamento sonoro sarà attiva durante il periodo dello schedule.
•
Autorizzazione dell’accesso: Gli utenti il cui livello di accesso è impostato su 2 e 3 sulla scheda [Autent utente] (→15.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’utente [Autent utente]) possono accedere alla telecamera soltanto nel periodo dello schedule.
•
Registrazione H.264: La registrazione sulla SD verrà eseguita all’orario designato nello schedule.
•
Rinfresco della posizione: La posizione della telecamera verrà rinfrescata all’orario designato nello schedule.
•
1-256: La telecamera si sposterà nella posizione preselezionata designata all’orario designato nello schedule.
Nota
•
Selezionare “On” per “Autent utente” sulla scheda [Autent utente] della pagina “Gestione utenti” (→15.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’utente [Autent utente]) e “Off” per “Autent ospite” sulla pagina [Autent ospite] (→15.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’ospite [Autent ospite]) per convalidare “Autorizzazione dell’accesso”.
•
Quando si seleziona “Registrazione H.264”, selezionare “H.264(1)” o “H.264(2)” per “Formato di registrazione” sulla scheda [Memoria SD] e selezionare “Schedule” per “Trigger del salvataggio”. (→10.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD [Memoria SD])
2.
Selezionare i giorni della settimana selezionando le rispettive caselle di opzione.
3.
Dal menu a discesa, selezionare l’orario di inizio e l’orario di fine dello schedule.
Quando non viene designato l’orario, selezionare la casella di opzione “24ore”.
4.
Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.
→
Il risultato verrà visualizzato nella parte inferiore della finestra.
Nota
•
Gli schedule visualizzati nella parte inferiore della finestra possono essere identificati con i colori assegnati a ciascuno schedule.