11.4.2 Ajuste de las áreas de máscara
Cuando se selecciona “Off” para “Súper dinámico(SD)” y “Compensación de contraluz(BLC)”, es posible compensar el efecto de contraluz enmascarando las zonas más claras.
1.
Visualice el menú de configuración de “Ajustar imagen”. (→11.4 Configuración de los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, zoom/enfoque, zona privada, VIQS y compensación de la distorsión del objetivo [Calidad de imagen])
2.
Haga clic en el botón [Inicio] de “Área de máscara”.
→
Aparecerán los bordes y la imagen visualizada en la ficha [Calidad de imagen] se dividirá en 48 (6x8).
3.
Haga clic en las áreas divididas que deban enmascararse.
→
Las áreas en las que se haga clic se enmascararán y quedarán blancas. Para cancelar la máscara, haga clic otra vez en el área.
4.
Haga clic en el botón [Fin] después de haber terminador de enmascarar las áreas.
→
Desaparecerán los bordes de la imagen visualizada en la ficha [Calidad de imagen].
IMPORTANTE
•
El área de máscara puede salirse de alineación cuando se cambia el ajuste de “Modo de captura de imagen” JPEG/H.264. Asegúrese de verificar el área de máscara después de cambiar el ajuste de “Modo de captura de imagen”.
•
Es posible que el área de máscara se mueva y desalinee cuando se configura “Zoom óptico extra”. Asegúrese de comprobar el área de máscara después de configurar “Zoom óptico extra”.
Nota
•
Cuando se haga clic en el botón [Reponer], se cancelarán las máscaras de todas las zonas enmascaradas.