Sección 17 Configuración de los ajustes relacionados con los programas horarios [Programa horario]
En la página “Programa horario” podrá configurar los ajustes relacionados con los programas horarios de la forma siguiente.
•
Permiso de alarma
•
Permiso de VMD
•
Permiso de detección de sonido
•
Permiso de acceso
•
Grabación de H.264
•
Archivo de escena
•
Transmisión periódica de imágenes de FTP
La página “Programa horario” sólo tiene la pestaña [Programa horario].
Pueden ajustarse hasta 5 programas horarios.
1.
Seleccione una acción para asignarla al programa horario desde “Modo de programa horario”.
Se selecciona “Off” como ajuste predeterminado.
•
Off: No se realizará ninguna acción para el programa horario respectivo.
•
Permiso de alarma: La entrada de alarma (alarma de terminal) se recibirá durante el período del programa horario.
•
Permiso de VMD: La función de detección de movimiento de vídeo (VMD) se activará durante el período del programa horario.
•
Permiso de detección de sonido: La función detección de sonido se activará durante el período del programa horario.
•
Permiso de acceso: Los usuarios cuyo nivel de acceso se haya ajustado a 2 y 3 en la ficha [Auten usuario] (→15.1 Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario]) podrán acceder a la unidad sólo durante el período del programa horario.
•
Grabación de H.264(Grabación de flujo continuo de vídeo 1): La grabación en SD se llevará a cabo a la hora designada en el programa horario. Sólo está disponible cuando se usan imágenes H.264.
•
Grabación de H.264(Grabación de flujo continuo de vídeo 2): La grabación en SD se llevará a cabo a la hora designada en el programa horario. Sólo está disponible cuando se usan imágenes H.264.
•
Ajustar imagen: Archivo de escena 1 Las imágenes se ajustan a la configuración de imagen del “Archivo de escena 1” a la hora designada en el programa horario. Cuando finaliza el tiempo designado para el programa horario, las imágenes se ajustan a la configuración de imágenes de “Archivo de escena no aplicado”.
•
Ajustar imagen: Archivo de escena 2 Las imágenes se ajustan a la configuración de imagen del “Archivo de escena 2” a la hora designada en el programa horario. Cuando finaliza el tiempo designado para el programa horario, las imágenes se ajustan a la configuración de imágenes de “Archivo de escena no aplicado”.
•
Transmisión periódica de imágenes de FTP: La transmisión periódica de imágenes de FTP se llevará a cabo a la hora designada en el programa horario.
Nota
•
Seleccione “On” para “Auten usuario” en la ficha [Auten usuario] de la página “Gestión usuarios” (→15.1 Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario]) y “Off” para “Auten anfitr.” en la página “Auten anfitr.” (→15.2 Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de anfitrión [Auten anfitr.]) para validar “Permiso de acceso”.
•
Cuando seleccione “Grabación de H.264(Grabación de flujo continuo de vídeo 1)” o “Grabación de H.264(Grabación de flujo continuo de vídeo 2)”, seleccione “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, o “H.264(4)” para “Formato de grabación” en la ficha [Tarjeta memoria SD] y seleccione “Programa horario” para “Activación de almacenamiento”. (→10.3 Configuración de los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD [Tarjeta memoria SD])
2.
Seleccione los días de la semana marcando las casillas de verificación respectivas.
3.
Desde el menú desplegable, seleccione la hora de inicio y la hora de finalización del programa horario.
Cuando no designe la hora, marque la casilla de verificación de “24h”.
4.
Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber completado los ajustes.
→
El resultado se visualizará en la parte inferior de la ventana.
Nota
•
Los programas horarios visualizados en la parte inferior de la ventana pueden identificarse por los colores asignados a cada programa horario.