16.3.3 Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado)
IMPORTANTE
•
Si no se genera la clave CRT, será imposible generar el CSR.
•
Antes de generar el archivo CSR, configure de antemano los ajustes siguientes en [Opciones de Internet] del explorador de Web. Haga clic en [Opciones de Internet…] de [Herramientas] de la barra del menú de Internet Explorer, y luego haga clic en la ficha [Seguridad].
–
Registre la cámara para [Sitios de confianza].
–
Haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuración de seguridad] y marque el botón de la opción [Habilitar] de [Descarga de archivos] de debajo de [Descargas].
–
Haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuración de seguridad] y marque el botón de la opción [Habilitar] de [Pedir la intervención del usuario para descargas de archivo] de debajo de [Descargas].
1.
Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.
→
Se visualizará el cuadro de diálogo de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.
2.
Introduzca la información del certificado a generarse.

Elemento | Descripción | Número de caracteres disponibles
--- | --- | ---
[Nombre popular] | Introduzca la dirección de la cámara o el nombre de anfitrión. | 64 caracteres
[País] | Introduzca el nombre del país. | 2 caracteres (Código de país)
[Estado] | Introduzca el nombre del estado. | 128 caracteres
[Localidad] | Introduzca el nombre de la localidad. | 128 caracteres
[Administrativo] | Introduzca el nombre de la organización. | 64 caracteres
[Unidad administrativa] | Introduzca el nombre de la unidad de la organización. | 64 caracteres
[Clave CRT] | Muestra el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave actual. |

Nota
•
Para utilizar el certificado del servidor, siga las solicitudes de la CA acerca de la información que deba introducirse.
•
Los caracteres disponibles para [Nombre popular], [Estado], [Localidad], [Administrativo], y [Unidad administrativa] son 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
- . _ , + / ( )
3.
Haga clic en el botón [Aceptar] después de haber introducido los elementos.
→
Se visualizará el cuadro de diálogo de [Guardar como].
4.
Introduzca un nombre de archivo para la CSR en el cuadro de diálogo de [Guardar como] para guardarlo en el PC.
→
El archivo CSR guardado se aplicará a la CA.
IMPORTANTE
•
Se emitirá el certificado del servidor para el juego de claves CSR y CRT generadas. Si se vuelve a generar o se actualiza la clave CRT después de haber aplicado la CA, se invalidará el certificado del servidor emitido.
Nota
•
Esta cámara genera el archivo CSR en el formato PEM.