13.7.2 Configuração dos ajustes relativos à notificação de alarme de HTTP
Notificação de alarme de HTTP
[Endereço 1] - [Endereço 5]
Insira o endereço IP de destino ou nome do host da notificação de alarme de HTTP. Até 5 endereços de destino podem ser memorizados.
•
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, dois pontos (:), ponto (.), sublinhado (_) e hífen (-).
•
Padrão: http://
Exemplo de inserção: “http://endereço IP do servidor HTTP +: (dois pontos) + número de porta” ou “http://Nome do host: (dois pontos) + número de porta”
Caixa de verificação [Alarme]
Quando a caixa de verificação for verificada, a notificação do alarme HTTP será emitida na ocorrência de um alarme.
Botão [Excluir]
Quando este botão é clicado, todas as informações configuradas, incluindo o endereço, nome do usuário, senha e dados de notificação, serão excluídas.
[Nome do Usuário]
Insira o nome do usuário (nome de logon) para acessar o servidor HTTP.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 63 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " & : ; \
[Senha]
Insira senha para acessar o servidor HTTP.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 63 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " &
[Dados de Notificação]
Insira os dados de notificação para adicionar depois os endereços do servidor HTTP de destino definidos em [Endereço 1] - [Endereço 5].
•
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos
•
Padrão: /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01
Nota
•
Para “Endereço 1” até “Endereço 5”, um total de 256 caracteres podem ser inseridos para o endereço (incluindo “http://”) e os “Dados de Notificação”.
•
Certifique-se de inserir uma barra (/) como o primeiro caractere para “Dados de Notificação”.
•
Se falha a notificação de alarme de HTTP, informações sobre a falha serão adicionadas ao registro do sistema.
•
Mesmo que o botão [Definir] é clicado após o a exclusão do conteúdo de “Dados de Notificação”, “/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01” será definido.
•
HTTPS não pode ser usado.
<Exemplo>
Quando http://192.168.0.100 está definido para o endereço e /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 está definido para “Dados de Notificação”, uma notificação de alarme de HTTP, como http://192.168.0.100/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01, será executada.