Seção 17 Configuração dos ajustes relativos às programações [Agenda]
Na página “Agenda”, é possível configurar os ajustes relativos às programações como segue.
•
Permissão de alarme
•
Permissão de detecção de movimento (VMD)
•
Permissão de detecção de áudio
•
Permissão de acesso
•
Gravando em H.264
•
Arquivo de cena
•
Transmissão FTP Periódica de imagem
A página “Agenda” possui apenas a guia [Agenda].
Até 5 programações podem ser implementadas.
1.
Selecione uma ação a ser atribuída à programação de “Modo Agenda”.
“Desligado” é selecionado como padrão.
•
Desligado: Nenhuma ação será executada para a programação em questão.
•
Permissão de alarme: A entrada de alarme (alarme do terminal) será recebida durante o período da programação.
•
Permissão de detecção de movimento (VMD): A função de detecção de movimento de vídeo (VMD) será ativada durante o período da programação.
•
Permissão de detecção de áudio: A função de detecção de áudio será ativada durante o período da programação.
•
Permissão de acesso: Os usuários cujo nível de acesso estiver ajustado para 2 e 3 na guia [Autent. do usuário] (→15.1 Configuração dos ajustes relativos à autenticação do usuário [Autent. do usuário]) só podem acessar a câmera no período da programação.
•
Gravando em H.264(Gravação de fluxo de vídeo 1): A gravação SD será realizada na hora designada na programação. Somente é disponível ao usar imagens H.264.
•
Gravando em H.264(Gravação de fluxo de vídeo 2): A gravação SD será realizada na hora designada na programação. Somente é disponível ao usar imagens H.264.
•
Ajuste de imagem: Arquivo de cena 1 As imagens são definidas para as configurações de imagem de “Arquivo de cena 1” na hora designada na agenda. Quando termina o tempo designado para a agenda, as imagens são definidas para as configurações de imagem de “Arquivo de cena não é aplicado”.
•
Ajuste de imagem: Arquivo de cena 2 As imagens são definidas para as configurações de imagem de “Arquivo de cena 2” na hora designada na agenda. Quando termina o tempo designado para a agenda, as imagens são definidas para as configurações de imagem de “Arquivo de cena não é aplicado”.
•
Transmissão FTP Periódica de imagem: A transmissão de imagem periódica FTP será realizada na hora designada na programação da agenda.
Nota
•
Selecione “Ligado” para “Autent. do usuário” na guia [Autent. do usuário] da página “Usuários” (→15.1 Configuração dos ajustes relativos à autenticação do usuário [Autent. do usuário]) e “Desligado” para “Autent. do host” na página “Autent. do host” (→15.2 Configuração dos ajustes relativos à autenticação do host [Autent. do host]) para validar “Permissão de acesso”.
•
Ao selecionar “Gravando em H.264(Gravação de fluxo de vídeo 1)” ou “Gravando em H.264(Gravação de fluxo de vídeo 2)”, selecione “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)” para o “Formato de gravação” na guia [Cartão de memória SD] e selecione “Agenda” para “Gravar ação de disparo”. (→10.3 Ajuste da configuração relativa ao cartão de memória SD [Cartão de memória SD])
2.
Selecione os dias de uma semana marcando as respectivas caixas de verificação.
3.
No menu resultante, selecione a hora de início e hora de término da programação.
Quando não designar a hora, marque a caixa de verificação “24h”.
4.
Clique no botão [Definir] após concluir os ajustes.
→
O resultado será exibido na parte inferior da janela.
Nota
•
As programações exibidas na parte inferior da janela podem ser identificadas pelas cores atribuídas a cada programação.