Seção 20 Sobre o registro do sistema exibido
Indicações de erro relativos ao SMTP

Categoria | Indicação | Descrição
--- | --- | ---
Erro do servidor POP3 | Erro na autenticação | • O nome do usuário ou a senha inserido pode estar incorreto. Verifique se os ajustes de e-mail estão configurados corretamente.
Falha em acessar o servidor POP3 | • O endereço IP do servidor pode estar incorreto. Verifique se o endereço IP do servidor está configurado corretamente. • O servidor POP3 pode estar desativado. Consulte o administrador da rede.
Erro do servidor SMTP | Erro na autenticação | • O nome do usuário ou a senha inserido pode estar incorreto. Verifique se os ajustes de e-mail estão configurados corretamente.
Falha em acessar o endereço do servidor de E-mail do DNS | • O endereço IP designado do DNS pode estar incorreto. Verifique se os ajustes DNS estão configurados corretamente. • O servidor DNS pode estar desativado. Consulte o administrador da rede.
Falha em acessar o servidor SMTP | • O endereço IP do servidor pode estar incorreto. Verifique se o endereço IP do servidor está configurado corretamente. • O servidor SMTP pode estar desativado. Consulte o administrador da rede.
Erro interno | Erro indefinido | • Um erro ocorreu na função de e-mail. Verifique se os ajustes de e-mail estão configurados corretamente.

Indicações de erro relativos ao FTP

Categoria | Indicação | Descrição
--- | --- | ---
Erro do servidor FTP | Falha em definir o endereco do servidor FTP a partir do DNS | • O servidor FTP pode estar desativado. Consulte o administrador da rede.
Falha em encontrar o servidor FTP | • O endereço IP do servidor pode estar incorreto. Verifique se o endereço IP do servidor está configurado corretamente.
Erro de conexão | Erro na transferência de arquivos | • Os ajustes do servidor FTP podem estar incorretos. Verifique se os ajustes do FTP estão configurados corretamente. • Os ajustes relativos ao item indicado podem estar incorretos. Verifique se os ajustes do FTP estão configurados corretamente.
Erro no modo passivo
Falha ao sair do programa
Falha ao trocar de diretório
Nome de usuário ou senha inválida
Erro interno | Erro indefinido | • Um erro ocorreu na função FTP. Verifique se os ajustes do FTP estão configurados corretamente.

Indicações de erro relativas ao serviço “Viewnetcam.com”

Categoria | Indicação | Descrição
--- | --- | ---
Erro do servidor Viewnetcam.com | Falha ao acessar o endereço do servidor Viewnetcam.com do DNS | • O endereço IP designado do DNS pode estar incorreto. Verifique se os ajustes DNS estão configurados corretamente. • O servidor DNS pode estar desativado. Consulte o administrador da rede.
Erro de conexão | Sem resposta do servidor Viewnetcam.com | • O servidor “Viewnetcam.com” pode estar desativado. Consulte o administrador da rede.
Erro na transferência de arquivos
Erro interno | Erro indefinido | • Um erro relativo à funcionalidade “Viewnetcam.com” ocorreu. Verifique se os ajustes de “Viewnetcam.com” estão configurados corretamente.

Indicações de erro relativos ao serviço Atualização do DNS dinâmico

Categoria | Indicação | Descrição
--- | --- | ---
Erro do servidor DDNS | Falha ao acessar o endereço do servidor DDNS do DNS | • O endereço IP designado do DNS pode estar incorreto. Verifique se os ajustes DNS estão configurados corretamente. • O servidor DNS pode estar desativado. Consulte o administrador da rede.
Erro de conexão | Sem resposta do servidor DDNS | • O servidor DDNS pode estar desativado. Consulte o administrador da rede.
Mesmo nome de host foi registrado. | • O mesmo nome do host já foi registrado no servidor DDNS. Verifique se os ajustes DDNS Update estão configurados corretamente.
Erro interno | Erro indefinido | • Um erro ocorreu na função DDNS. Verifique se os ajustes DDNS Update estão configurados corretamente.

Indicações de erro relativos ao NTP

Categoria | Indicação | Descrição
--- | --- | ---
Erro de conexão | Sem resposta do servidor NTP | • O endereço IP do servidor pode estar incorreto. Verifique se o endereço IP do servidor está configurado corretamente. • O servidor NTP pode estar desativado. Consulte o administrador da rede.
Erro interno | Erro indefinido | • Um erro ocorreu na função NTP. Verifique se os ajustes NTP estão configurados corretamente.
A sincronização com NTP foi realizada. | Atualização de NTP bem sucedida | • Correção do tempo realizada.

Indicações de registro relativas ao HTTPS

Categoria | Indicação | Descrição
--- | --- | ---
HTTPS | Certificado de auto-assinatura - Gerada | • A geração do certificado autoassinado foi concluída.
Certificado auto-assinado - Excluídos | • O apagamento do certificado autoassinado foi concluído.
Solicitação de Certificado de Assinatura - Gerado | • A geração da CSR (Solicitação da Assinatura do Certificado) foi concluída.
Certificado CA - Instalado | • A instalação do certificado do servidor foi concluída.
Certificado CA - Apagado | • O apagamento do certificado do servidor foi concluído.
Chave anterior de CRT - Aplicada | • A chave CRT anterior foi aplicada.
Chave CRT - Gerada | • A geração da chave CRT foi concluída.

Indicações de registro relativas ao login

Categoria | Indicação | Descrição
--- | --- | ---
Login | Nome de usuário ou endereço IP | • O nome de usuário no login será exibido quando a opção “Ligado” for selecionada para “Autent. do usuário”. • O endereço IP do PC acessando atualmente a câmera será exibido quando a opção “Ligado” for selecionada para “Autent. do host”.

Indicações de erro relativos à notificação do protocolo de alarme Panasonic

Categoria | Indicação | Descrição
--- | --- | ---
Erro de Protocolo Panasonic de notificação de alarme | Falha ao encontrar o destino da notificação. | • O endereço IP do destino da notificação pode estar incorreto. Verifique se o endereço IP do destino da notificação está configurado corretamente. • O destino da notificação pode estar desativado. Consulte o administrador da rede.
Falha em acessar o endereço de destino do DNS. | • Os ajustes do servidor DNS podem estar incorretos. Verifique se os ajustes DNS estão configurados corretamente. • O servidor DNS pode estar desativado. Consulte o administrador da rede.

Indicações de erro relativos à Notificação de alarme de HTTP

Categoria | Indicação | Descrição
--- | --- | ---
Erro de Notificação de alarme de HTTP | Falha ao encontrar o destino da notificação. | • O endereço IP do destino da notificação pode estar incorreto. Verifique se o endereço IP do destino da notificação está configurado corretamente. • O destino da notificação pode estar desativado. Consulte o administrador da rede.
Falha em acessar o endereço de destino do DNS. | • Os ajustes do servidor DNS podem estar incorretos. Verifique se os ajustes DNS estão configurados corretamente. • O servidor DNS pode estar desativado. Consulte o administrador da rede.

Indicações de erro relacionadas às configurações de segurança do cartão de memória SD

Categoria | Indicação | Descrição
--- | --- | ---
Cartão de memória SD | Erro de bloqueio | • O bloqueio do cartão de memória SD não pôde ser configurado. Verifique o cartão de memória SD novamente.
Erro de desbloqueio | • O bloqueio do cartão de memória SD não pôde ser desbloqueado. Verifique novamente se a senha está correta.
Certificado de auto-assinatura - Gerada | • A geração do certificado autoassinado foi concluída.
Certificado auto-assinado - Excluídos | • O apagamento do certificado autoassinado foi concluído.
Solicitação de Certificado de Assinatura - Gerado | • A geração da CSR (Solicitação da Assinatura do Certificado) foi concluída.
Certificado CA - Instalado | • A instalação do certificado CA foi concluída.
Certificado CA - Apagado | • O apagamento do certificado CA foi concluído.
Chave anterior de CRT - Aplicada | • A chave CRT anterior foi aplicada.
Chave CRT - Gerada | • A geração da chave CRT foi concluída.