16.2.7 Configuração dos ajustes relativos a SNMP
Os ajustes relativos ao SNMP podem ser configurados nesta página. É possível verificar o status da câmera conectando ao gerenciador SNMP. Quando utilizar a função SNMP, entre em contato com o administrador da rede.
[Comunidade]
Insira o nome da comunidade a ser monitorada.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 32 caracteres
•
Padrão: Nenhum (em branco)
IMPORTANTE
•
Quando utilizar a função SNMP, é necessário inserir o nome da comunidade. Quando nenhum nome de comunidade for inserido, a função SNMP não irá funcionar.
[Nome do Sistema]
Insira um nome do sistema a ser utilizado para gerenciar a câmera com a função SNMP.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 32 caracteres
•
Padrão: Nenhum (em branco)
[Localização]
Insira o nome da localização onde a câmera está instalada.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 32 caracteres
•
Padrão: Nenhum (em branco)
[Contato]
Insira o endereço de e-mail ou o número de telefone do gerenciador SNMP.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 255 caracteres
•
Padrão: Nenhum (em branco)