16.5.2 Quando utilizar o serviço “Viewnetcam.com”
[Pessoal(Câmera) Endereço]
O URL da câmera registrada para “Viewnetcam.com”.
[Endereço de sua conta]
Quando o URL exibido for clicado, a janela de registro para o serviço “Viewnetcam.com” será exibido em uma janela aberta instantaneamente.
Registre as informações na janela de registro para a inscrição do serviço “Viewnetcam.com”.
[Intervalo de acesso]
Selecione o intervalo para acessar o servidor do serviço “Viewnetcam.com” para verificar o endereço IP e o nome do host entre as seguintes opções.
10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1h
•
Padrão: 1h
[Método de Notificação Endereço global IP]
Tipicamente, o [Método de Notificação Endereço global IP] deve ser ajustado a “Normal”.
Não se pode acessar a câmera usando o URL registrado 30 minutos após registrar com “Viewnetcam.com”, selecionar “Avançado”.
Neste caso, UPnP (→16.2.4 Configuração dos ajustes UPnP) deve ser permitido para a câmera e para o roteador.
•
Padrão: Normal