16.2.7 SNMP-Einstellungen
Die SNMP-Einstellungen erfolgen auf dieser Seite. Durch Anbindung an den SNMP-Manager kann der Status der Kamera eingesehen werden. Zur Anwendung der SNMP-Funktion wenden Sie sich bitte an den Administrator des Netzwerks.
[Community-Name]
Den Namen der zu überwachenden Community eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 32 Zeichen
•
Vorgabe: Keine (leer)
WICHTIG
•
Bei Anwendung der SNMP-Funktion muss der Community-Name eingegeben werden. Ohne Eingabe des Community-Namens kann die SNMP-Funktion nicht angewendet werden.
[Kameratitel]
Den Kameratitel für die Verwaltung der Kamera über die SNMP-Funktion eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 32 Zeichen
•
Vorgabe: Keine (leer)
[Kamerastandort]
Den Ort eingeben, an dem die Kamera installiert ist.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 32 Zeichen
•
Vorgabe: Keine (leer)
[Kontakt (Adr. oder Tel.-Nr. des Managers)]
Die Email-Adresse oder Telefonnummer des SNMP-Managers eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 255 Zeichen
•
Vorgabe: Keine (leer)