11.9 Configurer les paramétrages relatifs au son [Son]
Cliquer l’onglet [Son] de la page “Image/Son”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs au son peuvent être configurés dans cette page.
Remarque
•
Les images et le son ne seront pas synchronisés. Par conséquent, les images et le son risquent parfois de ne pas être synchronisés.
•
Une coupure du son risque de se produire en fonction de l’environnement réseau.
[Mode de son]
Sélectionner le mode de communication utilisé pour la transmission ou la réception des données audio entre la caméra vidéo et l’ordinateur personnel parmi les options suivantes.
•
Arrêt: Ne reçoit pas ni ne transmet les données audio entre la caméra vidéo et l’ordinateur personnel. Par conséquent, aucun des paramétrages et aucune des commandes relatives au son ne seront invalidés.
•
Entrée micro.: L’ordinateur personnel reçoit les données audio provenant de la caméra vidéo. Le son peut être entendu avec les images sur l’ordinateur personnel. Les images et le son ne seront pas synchronisés.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Un ronflement risque de se produire pendant les conditions d’utilisation. Si ronflement se manifeste, empêcher la production du son par l’ordinateur personnel d’être recueilli par le microphone de l’ordinateur personnel.
•
Lorsque “Multidiffusion” est sélectionné pour “Type de transmission” à l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”, “Sortie audio” ne sera plus disponible pendant le contrôle des images H.264. Pour valider “Sortie audio”, cliquer sur le bouton [JPEG] de la page “En direct”.
•
“Enregistrement du son” et “Détection de son” peuvent seulement être configurés lorsque “Entrée micro.” est sélectionné pour “Mode de son”.
[Format d’encodage audio]
Sélectionner le format d’encodage audio à partir de G.726 et de G.711.
•
Réglage implicite : G.726
Remarque
•
G.711 est disponible seulement quand “Entrée micro.” est sélectionné pour “Mode de son”.
[Taux binaire audio]
Sélectionner “16kb/s” ou “32kb/s” comme débit binaire audio utilisé pour la transmission ou la réception des données audio.
•
Réglage implicite : 32kb/s
Remarque
•
En utilisant “Contrôle de bande passante (taux binaire)” (→17.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]) avec un débit binaire réduit, sélectionner “16kb/s” pour “Taux binaire audio” si l’on souhaite accorder la priorité à l’intervalle de rafraîchissement JPEG ou à la priorité de transmission H.264.
•
[Taux binaire audio] n’est pas disponible quand “G.711” est sélectionné pour “Format d’encodage audio”.
[Volume d’entrée micro. (Caméra à ord. pers.)]
Sélectionner un niveau de volume sur l’ordinateur personnel pour écouter le son transmis à partir de la caméra vidéo.
•
Micro Élv.: Le niveau de volume deviendra élevé. Ce réglage sera appliqué quand le son est appliqué à la caméra vidéo à l’aide d’un microphone.
•
Micro Moy.: Le niveau de volume deviendra moyen. Ce réglage sera appliqué quand le son est appliqué à la caméra vidéo à l’aide d’un microphone.
•
Micro Fbl.: Le niveau de volume deviendra réduit. Ce réglage sera appliqué quand le son est appliqué à la caméra vidéo à l’aide d’un microphone.
•
Réglage implicite : Micro Moy.
Remarque
•
Ces paramétrages sont liés aux paramétrages de volume de “Enregistrement du son” et “Détection de son”.
[Intervalle d’entrée micro.(Caméra à ord. pers.)]
Sélectionner un intervalle de réception audio parmi les options suivantes.
20ms/ 40ms/ 80ms/ 160ms
•
Réglage implicite : 40ms
Remarque
•
Quand un intervalle plus court est sélectionné, le délai d’attente sera plus court. Quand un intervalle plus long est sélectionné, une coupure du son risque de se produire même si le délai d’attente est plus long. Sélectionner un intervalle en fonction de l’environnement réseau.
[Niveau autorisé de transmission/réception son]
Sélectionner un niveau d’accès de transmission ou de réception audio parmi les options suivantes.
1. Niveau 1 seul./ 2. Niveau 2 ou sup./ 3. Tous les utilisat.
•
Réglage implicite : 3. Tous les utilisat.
Remarque
•
Pour obtenir de plus amples informations sur le niveau d’accès, se référer à la Chapitre 15 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification [Gestion d’utilisateur].