11.8 Configurer les paramétrages relatifs à la distorsion de l’objectif de compensation
Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Distorsion de l’objectif de compensation” à l’onglet [Qualité d’image] de la page “Image/Son”. (→11.4 Configurer les paramétrages relatifs à réglage d’image, extra zoom, zone de confidentialité, VIQS, compensation de déformation d’objectif [Qualité d’image])
La correction de déformation peut être exécutée en utilisant la distorsion de l’objectif de compensation.
La quantité de compensation exécutée peut être réglée.
Remarque
•
La fonction de distorsion de l’objectif de compensation est invalidée quand la fonction extra zoom est employée. Paramétrer [Extra zoom] sur x1,0.