17.2.3 Generazione del CSR (Certificate Signing Request)
IMPORTANTE
•
Se la chiave CRT non è stata generata, è impossibile generare il CSR.
•
Prima di generare il file CSR, configurare anticipatamente le seguenti impostazioni su [Opzioni Internet] del browser web. Cliccare [Opzioni Internet...] sotto [Strumenti] sulla barra del menu di Internet Explorer, quindi cliccare la scheda [Sicurezza].
–
Registrare la telecamera nei [Siti attendibili].
–
Cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra [Impostazioni protezione] e selezionare il pulsante radio [Abilita] di [Download dei file] sotto [Download].
–
Cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra [Impostazioni protezione] e selezionare il pulsante radio [Abilita] di [Richiesta automatica download di file] sotto [Download].
1.
Cliccare il pulsante [Esegui] di “Certificato CA - Generazione CSR”.
→
Verrà visualizzato il riquadro di dialogo “Certificato CA - Generazione CSR”.
2.
Inserire le informazioni del certificato da generare.

Elemento | Descrizione | Numero di caratteri disponibile
--- | --- | ---
[Nome comune] | Digitare l’indirizzo della telecamera o il nome dell’ospite. | 64 caratteri
[Nazione] | Digitare il nome della nazione. | 2 caratteri (Codice della nazione)
[Provincia] | Digitare il nome della provincia. | 128 caratteri
[Località] | Digitare il nome della località. | 128 caratteri
[Organizzazione] | Digitare il nome dell’organizzazione. | 64 caratteri
[Unità organizzativa] | Digitare il nome dell’unità dell’organizzazione. | 64 caratteri
[Chiave CRT] | Visualizza la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave attuale. |

Nota
•
Per utilizzare il certificato del server, seguire le richieste dalla CA riguardo alle informazioni da inserire.
•
I caratteri disponibili per [Nome comune], [Provincia], [Località], [Organizzazione], [Unità organizzativa] sono 0-9, A-Z, a-z ed i simboli seguenti.
- . _ , + / ( )
3.
Cliccare il pulsante [OK] dopo aver inserito le voci.
→
Verrà visualizzato il riquadro di dialogo [Salva con nome].
4.
Inserire un nome del file per il CSR nel riquadro di dialogo [Salva con nome] per salvarlo sul PC.
→
Il file CSR salvato verrà sottoposto alla CA.
IMPORTANTE
•
Il certificato del server verrà emesso per l’insieme del CSR e della chiave CRT generati. Se la chiave CRT viene rigenerata o aggiornata dopo la richiesta alla CA, il certificato del server emesso verrà invalidato.
Nota
•
Questa telecamera genera il file CSR nel formato PEM.