11.8 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la “Zone de confidentialité”)
Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Zone de confidentialité” à l’onglet [Qualité d’image] de la page “Image/Son”. (→11.4 Configurer les paramétrages relatifs à réglage d’image, mise au point, foyer arrière, extra zoom optique, zone de confidentialité, VIQS, compensation de déformation d’objectif [Qualité d’image])
Quand il existe une zone qui l’on ne souhaite pas afficher, paramétrer la zone comme de zone de confidentialité à ne pas afficher. Il est possible de paramétrer jusqu’à 2 zones de confidentialité.
[Secteur]
La zone de confidentialité sera paramétrée quand une zone est spécifiée en tirant avec la souris. Chaque zone peut être superposée. Les zones de confidentialité 1 et 2 peuvent être créées et elles seront numérotées dans l’ordre de leur création.
[Type d’affichage]
Sélectionner le type d’affichage de la zone de confidentialité parmi les options suivantes.
•
Gris: Les zones de confidentialité seront affichées en gris.
•
Arrêt: N’affiche pas les zones de confidentialité.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Paramétrer la zone de confidentialité dans une taille supérieure à celle du sujet à cacher.
Bouton [Fermer]
Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration “Zone de confidentialité”.
IMPORTANT
•
Après la configuration de zone de confidentialité, la zone de confidentialité risque de se déplacer de l’alignement quand le paramétrage JPEG/H.264 “Mode de capture d’image” est modifié. Veiller à vérifier la zone de confidentialité après un changement du paramétrage de “Mode de capture d’image”.
•
Après la configuration de la zone de confidentialité, la zone de confidentialité risque de se déplacer hors de l’alignement quand le paramétrage “Extra zoom optique” est configuré. S’assurer de bien vérifier la zone de confidentialité après la configuration du paramétrage de “Extra zoom optique”.