14.2 Configurer les paramétrages relatifs à la détection de visage [Détection de visage]
Cliquer l’onglet [Détection de visage] de la page “Fonction avancée”.
Le paramétrage relatif à l’affichage de l’encadrement à utiliser pour la détection de visage et les paramétrages relatifs aux informations de détection de visage jointes à image peuvent être configurés.
IMPORTANT
•
La fonction de détection de visage ne garantira pas la détection des visages dans une image. L’exactitude de détection de visage change avec les conditions de l’imagerie.
Détection de visage
[Détection de visage]
Déterminer s’il fait joindre ou non l’information de détection de visage aux images. En outre, déterminer s’il faut afficher ou non l’encadrement de détection sur la page “En direct”.
•
Arrêt: Les informations à propos de l’encadrement de détection de visage ne seront pas jointes aux images. Aucun encadrement de détection de visage ne sera affiché sur l’image de cette page.
•
Activé: Les informations relatives à l’encadrement de détection de visage seront jointes et l’encadrement de test sera affiché sur l’image de cette page. L’encadrement de détection de visage ne sera pas affiché dans la page “En direct”.
•
Activer avec l’affichage d’image de visage: Les informations relatives à l’encadrement de détection de visage seront jointes et l’encadrement de test sera affiché sur l’image de cette page. L’encadrement de détection de visage sera affiché dans la page “En direct”.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Quand un paramétrage autre que “Arrêt” est sélectionné pour “RECADRAGE” à l’onglet [RECADRAGE] et que des images recadrées sont affichées à la page “En direct”, l’image de détection de visage ne sera pas affichée à la page “En direct”. (→15.1 Configurer les paramétrages relatifs au recadrage [RECADRAGE])
•
Quand un paramétrage autre que “Arrêt” est sélectionné pour “Mode d’incrustation d’image en image” à l’onglet [PiP] , l’image de détection de visage ne sera pas affichée sur la page “En direct”. (→15.2 Configurer les paramétrages d’incrustation d’image en image [PiP])
[Notification XML]
Les paramétrages de destination des informations de détection de visage peuvent être configurés.
Quand “Notification XML >>” est cliqué, l’onglet [Notification XML] sera affiché. (→14.1 Configurer les paramétrages relatifs à la notification XML [Notification XML])