10.4.3 Come vengono salvate le voci del registro e le immagini a seconda delle impostazioni per “Errore dell’FTP”

Scheda [Registro] | Scheda [Memoria SD] | Voci del registro ed immagini associate
--- | --- | ---
Errore dell’FTP: Salva i registri | Scheda di memoria SD | Trigger del salvataggio
On | Utilizza | Errore dell’FTP | • Voci del registro: Verranno conservate fino a 5.000 voci del registro. Quando verranno archiviate più di 5.000 voci del registro, nessuna nuova voce verrà più archiviata nel registro. Anche quando lo spazio disponibile sulla scheda di memoria SD si è esaurito e non è sufficiente per salvare le immagini, le voci del registro continueranno ad essere archiviate finché non vengono raggiunte 5.000 voci del registro. • Immagini: Verranno salvate. Quando lo spazio disponibile sulla scheda di memoria SD verrà esaurito, il salvataggio delle immagini sarà impossibile.
Casi diversi da “Errore dell’FTP” | • Voci del registro: Non verranno salvate. • Immagini: Non verranno salvate.
Non utilizzare | - | • Voci del registro: Non verranno salvate. • Immagini: Non verranno salvate.
Off | Utilizza | Errore dell’FTP | • Voci del registro: Non verranno salvate. • Immagini: Verranno salvate. Quando lo spazio disponibile sulla scheda di memoria SD verrà esaurito, il salvataggio delle immagini sarà impossibile. *Per visualizzare immagini sulla scheda di memoria SD, innanzitutto è necessario copiarle sul PC. (→10.3 Accesso e copiatura sul PC delle immagini salvate sulla scheda di memoria SD [Immagini sulla scheda di memoria SD] (WV-SW559/WV-SP509/WV-SF549/WV-SF539))
Casi diversi da “Errore dell’FTP” | • Voci del registro: Non verranno salvate. • Immagini: Non verranno salvate.
Non utilizzare | - | • Voci del registro: Non verranno salvate. • Immagini: Non verranno salvate.