16.3.3 Délivrance de CSR (demande de signature de certificat)
IMPORTANT
•
Si la clé CRT n’est pas produite, il est impossible de produire la CSR.
•
Avant de produire le fichier CSR, configurer les paramétrages suivants à [Options Internet] du navigateur Internet à l’avance. Cliquer [Options Internet…] sous [Outils] de la barre de menus d’Internet Explorer et cliquer l’onglet [Sécurité].
–
Enregistrer la caméra vidéo pour [Sites de confiance].
–
Cliquer le bouton [Niveau de personnalisation ...] pour ouvrir la fenêtre [Paramétrage de sécurité] et cocher le bouton radio [Valider] de [Téléchargement de fichier] sous [Téléchargements].
–
Cliquer le bouton [Niveau de personnalisation ...] pour ouvrir la fenêtre [Paramétrage de sécurité] et cocher le bouton radio [Valider] de [Incitation automatique pour les téléchargements de fichier] sous [Téléchargements].
1.
Cliquer le bouton [Exécuter] de “Certificat CA - Génère le certificat requis”.
→
La boîte de dialogue “Certificat CA - Génère le certificat requis” sera affichée.
2.
Saisir l’information du certificat à produire.

Rubrique | Description | Nombre disponible de caractères
--- | --- | ---
[Nom commun] | Saisir l’adresse de caméra vidéo ou le nom d’hôte. | 64 caractères
[Pays] | Saisir le nom du pays. | 2 caractères (code du pays)
[État] | Saisir le nom de l’état. | 128 caractères
[Localité] | Saisir le nom de la localité. | 128 caractères
[Société] | Saisir le nom de la société. | 64 caractères
[Unité commerciale] | Saisir le nom de l’unité dans la société. | 64 caractères
[Clé CRT] | Affiche la taille de la clé et l’heure de génération et la date de la clef actuelle. |

Remarque
•
Pour utiliser le certificat de serveur, suivre les demandes de CA au sujet de l’information à saisir.
•
Les caractères disponibles pour [Nom commun], [État], [Localité], [Société], [Unité commerciale] sont 0-9, A-Z, a-z et les signes suivants.
- . _ , + / ( )
3.
Cliquer le bouton [OK] après avoir saisi les rubriques.
→
La boîte de dialogue [Sauvegarder sous] sera affichée.
4.
Saisir un nom de fichier qui est attribué à CSR dans la boîte du dialogue [Sauvegarder sous] pour sauvegarder sur l’ordinateur personnel.
→
Le fichier CSR sauvegardé sera appliqué à CA.
IMPORTANT
•
Le certificat de serveur sera délivré pour l’ensemble de la clé CSR et la CRT produites. Si la clé CRT est à nouveau générée ou mise à jour après avoir été appliquée à CA, le certificat de serveur délivré sera invalidé.
Remarque
•
Cette caméra vidéo produit le fichier CSR sous le format PEM.