11.10 Configurer les paramétrages relatifs à la distorsion de l’objectif de compensation
Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Distorsion de l’objectif de compensation” à l’onglet [Qualité d’image] de la page “Image/Son”. (→11.4 Configurer les paramétrages relatifs au réglage de l’image, à la mise au point, à l’extra zoom optique, à la zone de confidentialité, au secteur VIQS et à la compensation de la déformation de l’objectif [Qualité d’image])
La correction de déformation peut être exécutée en utilisant la distorsion de l’objectif de compensation.
La quantité de compensation exécutée peut être réglée.
Remarque
•
La quantité de compensation de la déformation varie en fonction du mode de capture de l’image.
Définir la correction de la déformation de l’objectif une fois le mode de capture d’image sélectionné.