10.5 Настройка директории ПК, в которую будут загружаться изображения [Журнал]
Щелкают по вкладке [Журнал] на странице “Основная”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
В этом разделе можно настроить директорию ПК, в которую будут загружаться изображения, записанные на карту памяти SD.
Тревога
Можно задать настройки, связанные с директорией ПК, в которую будут загружены изображения, записанные при возникновении тревоги.
[Поток записи 1] - [Наименование директории назначения скачанных изображений]
Введите название целевой директории, на которую можно скачать записанные изображения в потоке записи 1. Например, введите “C:\alarm” для назначения папки “alarm” на диске C.
•
Доступное число знаков: 3 - 128 зн.
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, косая черта (/), обратная косая черта (\), двоеточие (:) и подчеркивание (_).
[Поток записи 2] - [Наименование директории назначения скачанных изображений]
Введите название целевой директории, на которую можно скачать записанные изображения в потоке записи 2. Например, введите “C:\alarm2” для назначения папки “alarm2” на диске C.
•
Доступное число знаков: 3 - 128 зн.
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, косая черта (/), обратная косая черта (\), двоеточие (:) и подчеркивание (_).
Ручной/Запись по расписанию
Можно задать настройки, связанные с именем директории ПК, в которую будут загружены записанные при помощи сохранения вручную или сохранения по расписанию изображения.
Обозначьте папку назначения таким же способом, как и для опции “Тревога”.
Замечание
•
Сохранение по расписанию может применяться только в том случае, когда “Формат записи” настроен на “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)”.
Ошибка FTP
Можно задать настройки, связанные с именем директории ПК, в которую будут загружены записанные изображения при возникновении ошибок FTP.
Обозначьте папку назначения таким же способом, как и для опции “Тревога”.
ВНИМАНИЕ
•
Когда выбран параметр “Имя c/без времени и даты” для опции “Имя файла” в “Периодическая FTP-передача изображений” на вкладке [Расширенное] на странице “Сеть”, журнал ошибки FTP и связанные изображения не будут сохранены. Для их сохранения выбирают “Имя с временем и датой”. (→16.2.2 Конфигурирование уставок, относящиеся к передаче по FTP)
Замечание
•
Когда выбрано “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)” в параметре “Формат записи”, то функция “Ошибка FTP” недоступна.
[Допустимый уровень просмотра журнала]
Можно установить уровень пользователя для отображения параметра “Журнал” и управления им на странице прямого изображения.
•
1. Только уров. 1: только пользователь уровня 1 может просматривать “Журнал” и управлять им.
•
2. Уров. 2 или выше: пользователи уровней 1 и 2 могут просматривать “Журнал” и управлять им.
•
3. Все пользователи: все пользователи могут просматривать “Журнал” и управлять им.
Однако, удаление журнала может осуществляться пользователями уровней 1 и 2. Просмотр папок на карте памяти SD может осуществляться пользователями уровня 1.
По умолчанию: 1. Только уров. 1