Раздел 17 Конфигурирование установок, относящихся к расписаниям [Расписание]
На странице “Расписание” можно конфигурировать уставки, относящиеся к расписаниям, следующим образом.
•
Разрешение на вход сигнала тревоги
•
Разрешение на VMD
•
Разрешение на детектирование звука
•
Разрешение на допуск
•
Запись H.264
•
Файл условий съемки
•
Периодическая FTP-передача изображений
На странице “Расписание” имеется только вкладка [Расписание].
Можно задать до 5 расписаний.
1.
Выбирают действие, назначаемое для расписания, из меню “Режим расписания”.
Выбирается “Откл.” по умолчанию.
•
Откл.: Действие по соответствующему расписанию не выполняется.
•
Разрешение на вход сигнала тревоги: Вход сигнала тревоги (тревога по входу) принимается в течение периода расписания.
•
Разрешение на VMD: Функция видеодетектирования движения (VMD) включается в период расписания.
•
Разрешение на Детектирование звука: Функция детектирования звука включается в период расписания.
•
Разрешение на допуск: Пользователи, чей уровень доступа настроен на 2 и 3 на вкладке [Идент. польз.] (→15.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.]), могут иметь доступ к камере только в течение периода расписания.
•
Запись в формате H.264(Поток записи 1): Запись на SD выполняется в назначенное время по расписанию. Доступно, только когда используются изображения в формате H.264.
•
Запись в формате H.264(Поток записи 2): Запись на SD выполняется в назначенное время по расписанию. Доступно, только когда используются изображения в формате H.264.
•
Регулировка изображения: Файл сцены 1: Изображения установлены на установки изображений в “Файл условий съемки 1” в указанное в расписании время. Когда указанное время для расписания заканчивается, установки изображения возвращаются к значениям, использованным до расписания.
•
Регулировка изображения: Файл сцены 2: Изображения установлены на установки изображений в “Файл условий съемки 2” в указанное в расписании время. Когда указанное время для расписания заканчивается, установки изображения возвращаются к значениям, использованным до расписания.
•
Периодическая FTP-передача изображений: Периодическая FTP-передача изображений будет выполнена в назначенное время по расписанию.
Замечание
•
Для валидации параметра “Идентификация пользователя” выбирают “Вкл.” в параметре “Идент. польз.” на вкладке [Идент. польз.] на странице “Mng. пользователя” (→15.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.]) и “Откл.” в параметре “Идент. хоста” на странице “Идент. хоста” (→15.2 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации хоста [Идент. хоста]) для валидации “Разрешение на допуск”.
•
При выборе “Запись в формате H.264(Поток записи 1)” или “Запись в формате H.264(Поток записи 2)” выберите “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” или “H.264(4)” для “Формат записи” на вкладке [Карта памяти SD] и выберите “Расписание” для “Сохранить триггер”. (→10.3 Конфигурирование параметров, относящихся к карте памяти SD [Карта памяти SD])
2.
Выбирают дни недели, отмечая соответствующие флажки (чекбоксы).
3.
Из раскрывающегося меню выбирают время начала и время конца расписания.
Если время не назначается, то устанавливают флажок “24h”.
4.
По окончании задания уставок щелкают по кнопке [Установ.].
→
Результат представляется в нижней части окна.
Замечание
•
Расписания, отображаемые в нижней части окна, могут идентифицироваться по расцветкам, присвоенным расписаниям.