10.5.1 Как журналы и изображения сохраняются в зависимости от установок “Тревога”

Вкладка [Карта памяти SD] | Журналы и связанные с ними изображения
--- | ---
Карта памяти SD | Сохранить триггер | Перезаписать
Использовать | Ввод тревоги | Вкл. | • Журнал: Для карты памяти SD поддерживается до 50 000 журналов. Когда регистрируются более чем 50 000 журналов, то вместо более старых журналов записываются более новые. При этом в первую очередь перезаписывается наиболее старый журнал. • Изображения: Будут сохраняться. Когда не хватает остаточной емкости карты памяти SD, то вместо более старых изображений записываются более новые.
Откл. | • Журнал: Для карты памяти SD поддерживается до 50 000 журналов. Когда регистрируются более чем 50 000 журналов, то больше новые журналы не регистрируются. Даже когда доступная емкость карты памяти SD заканчивается и ее недостаточно для сохранения изображений, журналы продолжают регистрироваться, пока их число не достигнет 50 000. • Изображения: Будут сохраняться. Когда доступная емкость карты памяти SD заканчивается, будет невозможно сохранить изображения. Даже если доступной емкости карты памяти SD достаточно, изображения, связанные с журналами, продолжают сохраняться, пока число зарегистрированных журналов не достигнет 50 000 для карты памяти SD.
Кроме “Ввод тревоги” | - | • Журнал: Не будут сохраняться. • Изображения: Не будут сохраняться.
Не использовать | - | - | • Журналы: Не будут сохраняться. • Изображения: Не будут сохраняться.