11.4 Сконфигурируйте установки, относящиеся к регулировке изображений, масштабированию/фокусу, зоне прайвеси, VIQS и компенсации искажений объектива [Качество изображения]
Щелкают по вкладке [Качество изображения] на странице “Изображение/Аудио”. (→9.1 Как отображать меню установки, 9.2 Как управлять меню настройки)
При щелчке по кнопке [Настройка>>] для каждого задаваемого параметра, детальное меню установки представляется во вновь открытом окне. Детальные параметры могут быть конфигурированы, пока изображения прямого мониторинга отображаются на вкладке [Качество изображения].
В этом разделе приведены сведения о настройке параметров, связанных с регулировкой изображения, масштабированием/фокусировкой, задним фокусом, дополнительной оптической трансфокацией, зоной прайвеси, VIQS и компенсацией искажений объектива.
[Регулировка изображения]
Щелкают по кнопке [Настройка>>] для отображения меню установки, в котором можно конфигурировать параметры, относящиеся к качеству изображения. Меню установки отображается во вновь открытом окне. (→11.4.1 Конфигурирование уставок, относящихся к качеству изображения (меню установки “Регулировка изображения”))
[Регулировка масштабирования/фокуса]
Для отображения меню настройки, в котором могут быть сконфигурированы настройки, относящиеся к масштабированию и фокусу, щелкают по кнопке [Настройка>>]. (→11.5 Регулировка масштабирования и фокуса)
[Зона прайвеси]
Для отображения меню настройки, в котором могут быть конфигурированы уставки, относящиеся к зоне конфиденциальности, щелкают по кнопке [Настройка>>]. Отобразится меню настройки. (→11.6 Конфигурирование настроек, относящихся к зоне прайвеси (меню настройки “Зона прайвеси”))
[VIQS]
Для отображения меню настройки, в котором могут быть конфигурированы настройки, относящиеся к VIQS, щелкают по кнопке [Настройка>>]. Отобразится меню настройки. (→11.8 Конфигурирование области VIQS)
[Компенсации искажений объектива]
Для отображения меню настройки, в котором могут быть сконфигурированы настройки, относящиеся к компенсации искажений объектива, щелкают по кнопке [Настройка>>]. Меню установки отображается во вновь открытом окне. (→11.9 Конфигурирование настроек, относящихся к компенсации искажений объектива)