Раздел 3 Ручная запись изображений на карте памяти SD
Изображения, отображенные на странице “Живое”, могут быть записаны вручную на карту памяти SD. Данная кнопка действует только тогда, когда выбрано “Ручной” для “Сохранить триггер” на вкладке [Карта памяти SD] на странице “Основная” по меню настройки. (→Поток записи 1/Поток записи 2)
Возможно выбрать “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, “JPEG(3)”, “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, или “H.264(4)” в параметре “Формат записи” в меню настройки. (→Карта памяти SD) Когда выбрано “JPEG” в параметре “Формат записи”, то записываются данные о неподвижных изображениях. Когда выбрано “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, или “H.264(4)”, записываются видеоданные.
Изображения, записанные на карте памяти SD, могут быть копированы на ПК. (→10.6 Доступ для копирования изображений, сохраненных на карте памяти SD, на ПК [Изображения на карте памяти SD])
1.
Отображают страницу “Живое”. (→1.1 Мониторинг изображений с одной камеры)
2.
Щелкают по кнопке [SD].
→
Открывается окно для записи SD.
3.
Щелкают по кнопке [Haчaло] для начала записи изображений на карту памяти SD. Контрольная лампочка статуса записи SD горит красным светом (→1.2 О странице “Живое”), пока идет запись изображений на карту памяти SD.
Интервал сохранения изображений может быть конфигурирован на вкладке [Карта памяти SD] на странице “Основная”. (→Поток записи 1/Поток записи 2)
4.
Щелкают по кнопке [Стоп] для остановки сохранения изображений на карту памяти SD.
→ Контрольная лампочка статуса записи SD погаснет.
5.
Щелкают по кнопке [Закрыть] для закрытия окна.
Замечание
•
Данные изображений, сохраненные на диске B или диске Е, можно получить, выполняя “Допуск к изобр-ям” на вкладке [Карта памяти SD] и входя в систему с окна аутентификации пользователя (→10.6 Доступ для копирования изображений, сохраненных на карте памяти SD, на ПК [Изображения на карте памяти SD]).
Целевым местом для сохранения данных изображений является фиксированная директория на диске В или диске Е (→Раздел 22 Структура директорий диска B/диска Е).
•
При щелчке по кнопке [Haчaло] непосредственно после щелчка по кнопке [Стоп] может не инициироваться сохранение изображений. В таком случае снова щелкают по кнопке [Haчaло].