Sezione 17 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule]
Sulla pagina “Schedule” è possibile configurare le impostazioni riguardanti gli schedule come segue.
•
Autorizzazione dell’allarme
•
Autorizzazione del VMD
•
Autorizzazione al rilevamento sonoro
•
Autorizzazione dell’accesso
•
Registrazione H.264
•
File di scena
•
Trasmissione periodica di immagini all’FTP
La pagina “Schedule” ha soltanto la scheda [Schedule].
Si possono impostare fino a 5 schedule.
1.
Selezionare un’azione da assegnare allo schedule da “Modalità dello schedule”.
Alla regolazione predefinita, è selezionato “Off”.
•
Off: Non verrà compiuta alcuna azione per il rispettivo schedule.
•
Autorizzazione dell’allarme: L’ingresso dell’allarme (allarme del terminale) verrà ricevuto durante il periodo dello schedule.
•
Autorizzazione del VMD: La funzione della rivelazione di movimento video (VMD) sarà attiva durante il periodo dello schedule.
•
Autorizzazione al rilevamento sonoro: La funzione di rilevamento sonoro sarà attiva durante il periodo dello schedule.
•
Autorizzazione dell’accesso: Gli utenti il cui livello di accesso è impostato su 2 e 3 sulla scheda [Autent utente] (→15.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’utente [Autent utente]) possono accedere alla telecamera soltanto nel periodo dello schedule.
•
Registrazione H.264(Stream di registrazione 1): La registrazione sulla SD verrà eseguita all’orario designato nello schedule. Disponibile solo quando vengono utilizzate le immagini H.264.
•
Registrazione H.264(Stream di registrazione 2): La registrazione sulla SD verrà eseguita all’orario designato nello schedule. Disponibile solo quando vengono utilizzate le immagini H.264.
•
Regolazione dell'immagine: File di scena 1 Le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di “File di scena 1” all’orario stabilito nello schedule. Una volta trascorso l’orario designato per lo schedule, le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di “File di scena non applicato”.
•
Regolazione dell'immagine: File di scena 2 Le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di “File di scena 2” all’orario stabilito nello schedule. Una volta trascorso l’orario designato per lo schedule, le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di “File di scena non applicato”.
•
Trasmissione periodica di immagini all’FTP: La trasmissione periodica di immagini all’FTP viene eseguita all’orario stabilito nello schedule.
Nota
•
Selezionare “On” per “Autent utente” sulla scheda [Autent utente] della pagina “Gestione utenti” (→15.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’utente [Autent utente]) e “Off” per “Autent ospite” sulla pagina [Autent ospite] (→15.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’ospite [Autent ospite]) per convalidare “Autorizzazione dell’accesso”.
•
Quando si seleziona “Registrazione H.264(Stream di registrazione 1)” o “Registrazione H.264(Stream di registrazione 2)”, selezionare “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” o “H.264(4)” per “Formato di registrazione” sulla scheda [Memoria SD] e selezionare “Schedule” per “Trigger del salvataggio”. (→10.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD [Memoria SD])
2.
Selezionare i giorni della settimana selezionando le rispettive caselle di opzione.
3.
Dal menu a discesa, selezionare l’orario di inizio e l’orario di fine dello schedule.
Quando non viene designato l’orario, selezionare la casella di opzione “24ore”.
4.
Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.
→
Il risultato verrà visualizzato nella parte inferiore della finestra.
Nota
•
Gli schedule visualizzati nella parte inferiore della finestra possono essere identificati con i colori assegnati a ciascuno schedule.