16.5.6 Quando si utilizza “Aggiornamento DNS dinamico(DHCP)”
[Nome dell’ospite]
Digitare il nome dell’ospite utilizzato per il servizio Aggiornamento DNS dinamico.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 3 a 250 caratteri
Inserire nella forma “(nome dell’ospite). (nome di dominio)”.
•
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
Nota
•
Rivolgersi all’amministratore di rete per ulteriori informazioni circa i nomi degli ospiti disponibili.