11.6.5 Paramètre les secteurs de masquage
Quand “Arrêt” est sélectionné pour le paramètre “Super Dynamique(SD)” ou “Vaste gamme dynamique (WDR)” et “Compensation de contre-jour(BLC)”, il est possible de compenser l’éclairage de contre-jour en masquant les zones lumineuses.
1.
Faire apparaître le menu de configuration “Réglage d’image”. (→11.6 Configurer les paramétrages relatifs au réglage d’image, au zoom, à l’extra zoom optique, à l’extra zoom, à la mise au point, au foyer arrière, à la zone de confidentialité et à VIQS [Qualité d’image])
2.
Cliquer le bouton [Démarrage] de “Secteur de masque”.
→
Les bordures apparaîtront et l’image affichée à l’onglet [Qualité d’image] sera divisée en 48 parties (6x8) / 16 parties (4x4) .

Remarque
:
•
Lorsque “16:9” est sélectionné pour “Rapport hauteur-largeur d’image”, les images sont divisées en 32 (4x8).
:
•
“Secteur de masque” peut être paramétré seulement lorsque “4:3” est sélectionné pour “Rapport hauteur-largeur d’image”. Si le “Rapport hauteur-largeur d’image” est modifié sur “16:9” après le paramétrage de la fonction de secteur de masquage, le paramétrage du secteur de masquage est maintenu.
3.
Cliquer les zones divisées à masquer.
→
Les zones qui clignotent seront masquées et deviendront blanches. Cliquer la zone encore une fois pour annuler le masquage.

4.
Cliquer le bouton [Fin] après avoir complété les zones de masquage.
→
Les bordures de l’image affichée à l’onglet [Qualité d’image] disparaîtront.
IMPORTANT
:
•
Quand “16:9” est sélectionné pour “Rapport hauteur-largeur d’image” de JPEG/H.264, l’image sera affichée coupée de l’image “4:3”. Par conséquent même lorsque “16:9” est paramétré, la luminosité du secteur masqué affectera l’image. Il est recommandé que le rapport hauteur-largeur d’image soit d’abord paramétré sur “4:3” avant de faire le masquage.

| A. Image dans le rapport hauteur-largeur d’image de “4:3” B. Secteurs où l’image n’est pas affichée lorsque “16:9” est sélectionné pour le rapport hauteur-largeur d’image. C. Image dans le rapport hauteur-largeur d’image “16:9” (étant coupé du rapport hauteur-largeur d’image de 4:3)

Remarque
•
Lorsque le bouton [Réinit.] est cliqué, le masquage de toutes les zones masquées sera annulé.