17.2.2 Délivrance du certificat auto-signé (certificat de sécurité)
IMPORTANT
•
Si la clé CRT n’est pas produite, il est impossible de produire de certificat auto-signé.
1.
Cliquer le bouton [Exécuter] de “Certificat auto-signé - Génère”.
→
La boîte de dialogue “Certificat auto-signé - Génère” sera affichée.
2.
Saisir l’information du certificat à produire.

Rubrique | Description | Nombre disponible de caractères
--- | --- | ---
[Nom commun] | Saisir l’adresse de caméra vidéo ou le nom d’hôte. | 64 caractères
[Pays] | Saisir le nom du pays. (Omission tolérée.) | 2 caractères (code du pays)
[État] | Saisir le nom de l’état. (Omission tolérée.) | 128 caractères
[Localité] | Saisir le nom de la localité. (Omission tolérée.) | 128 caractères
[Société] | Saisir le nom d’organisation. (Omission tolérée.) | 64 caractères
[Unité commerciale] | Saisir le nom de l’appareil de l’organisation. (Omission tolérée.) | 64 caractères
[Clé CRT] | Affiche la taille de la clé et l’heure de génération et la date de la clef actuelle. |

Remarque
•
Les caractères disponibles pour [Nom commun], [État], [Localité], [Société], [Unité commerciale] sont 0-9, A-Z, a-z et les signes suivants.
- . _ , + / ( )
•
Quand la caméra vidéo est connectée à l’Internet, saisir le nom d’adresse ou le nom d’hôte pour accéder par l’intermédiaire de l’Internet pour “Nom commun”. Dans ce cas, la fenêtre d’alerte sécurité sera affichée à chaque fois qu’un accès à la caméra vidéo se produira localement, même si le certificat de sécurité est installé.
•
Au moment de saisir l’adresse IPv6 pour “Nom commun”, placer l’adresse entre parenthèses [ ].
Exemple : [2001:db8::10]
3.
Cliquer le bouton [OK] après avoir saisi les rubriques.
→
Le certificat auto-signé sera généré.
Remarque
•
Les informations du certificat auto-signé produit seront affichées dans “Certificat auto-signé” - “Information”.
Suivant le statut du certificat auto-signé, ce qui suit est affiché.

Indication | Description
--- | ---
Non généré | Le certificat auto-signé n’est pas généré.
Invalide (raison : Certificat CA installé) | Le certificat auto-signé a déjà été produit et le certificat de serveur a été installé. • Dans ce cas, le certificat de serveur est validé.
Nom commun de certificat auto-signé | Le certificat auto-signé a déjà été généré et validé.

•
Lorsque le bouton [Confirme] est cliqué, les informations enregistrées du certificat auto-signé (certificat de sécurité) seront affichées dans la boîte de dialogue “Certificat auto-signé - Confirme”.
•
Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat auto-signé généré (certificat de sécurité) sera supprimé.
•
Quand “HTTPS” est sélectionné pour “Connexion”, il est impossible de supprimer le certificat auto-signé.